Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.



Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)


	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Опора ОП-1
	
	
	
	

	1
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций опоры ОП-1 
	шт.
кг
	4
2 234,32
	131-23-АС1-ОП1-01
	1781,55+32,48+254,72+130,0+8,5+7,78+19,29=2234,32кг

	1.1
	
	     - Профильная труба 250*250*8мм 
	м.п.
кг
	30,16
1 781,55
	131-23-АС1-ОП1-01
	59,07кг/м

	1.2
	
	     - Металлический уголок 75*5 
	м.п.
кг
	5,6
32,48
	131-23-АС1-ОП1-01
	5,8кг/м

	1.3
	
	     - Лист стальной t=30мм  
	м2
кг
	1,09
254,72
	131-23-АС1-ОП1-01
	235,5кг/м2

	1.4
	
	     - Лист стальной t=12мм  
	м2
кг
	1,38
130,00
	131-23-АС1-ОП1-01
	94,2кг/м2

	1.5
	
	     - Лист стальной t=4мм  
	м2
кг
	0,27
8,5
	131-23-АС1-ОП1-01
	31,4кг/м2

	1.6
	
	     - Гайка М30
	шт.
кг
	32
7,78
	131-23-АС1-ОП1-01
	0,243кг/шт.

	1.7
	
	     - Шайба 12*80*80
	шт.
кг
	32
19,29
	131-23-АС1-ОП1-01
	94,2кг/м2

	2
	
	Устройство подливки под опоры
	м³
	0,2
	131-23-АС1-ОП1-01
	0,05м3 * 4 шт.

	2.1
	
	     - Раствор подливочный на цементной основе М100
	м³
	0,2
	131-23-АС1-ОП1-01
	

	3
	
	Огрунтовка металлоконструкций опор за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	37,04
	131-23-АС1-ОП1-01
	30,16+1,26+2,18+2,76+0,27+,41=37,04м2

	4
	
	Окраска металлоконструкций опор краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	37,04
	131-23-АС1-ОП1-01
	Общая толщина не менее 80мкм



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________

