Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляное полотно железнодорожного пути
	

	1
	
	Разработка сухого грунта в котловане механизированным способом с погрузкой
	м3
	1080
	
	

	2
	
	То же вручную
	м3
	20
	
	

	3
	
	Погрузка грунта на самосвал вручную
	т/м3
	16/10
	
	

	4
	
	Перевозка грунта на самосвалах на 30 км и утилизация отходов 4-5 кл.опасности
	м3
	1090
	
	

	5
	
	Обратная засыпка местным грунтом (ИГЭ 3) механизированным способом с послойным уплотнением
	м3
	8
	
	

	6
	
	То же вручную
	м3
	2
	
	

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	8
	
	

	
	
	Устройство основания строения пути
	

	8
	
	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси 200 мм (ПГС фракции 20х40)
	м3
м2
	274,74
903,72
	
	

	9
	
	Устройство балластной подушки из гранитного щебня 300 мм
	м3
	112,99
	
	

	10
	
	Устройство подушки из песка мелкого 300 мм
	м3
	153,94
	
	

	11
	
	Устройство подушки из щебня фр.20-40 с заклинкой щебнем фр.5-20 -200...290 мм
	м3
	194
	
	

	12
	
	Монтаж бордюров БР 100.30.15
	шт./п.м.
	62/62
	
	

	13
	
	Монтаж бордюров БР 100.30.15
	шт./п.м.
	100/100
	
	

	
	
	Устройство верхнего строения пути
	
	
	
	

	14
	
	Укладка пути на полушпалах в комплекте с креплениями, тип рельсов Р-50
	шт./п.м./кг.
	16/156/8064
	
	

	15
	
	Монтаж полушпал ПШП 310
	шт.
	284
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
