Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Генеральный план.ГП2
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Hlk165024818]
	
	Демонтажные работы. Существующее асфальтовое покрытие.
	

	1

	
	Демонтаж слоя из асфальтобетона с помощью метода холодного фрезе-рования. (Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05)
	м3
	176,1
	
	

	2
	
	Демонтаж слоя из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93  h=0,15 с К упл.= 1,05
	м³
	278,07
	
	

	3
	
	Демонтаж слоя из песка крупного-ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10
	м³
	1497,78
	
	

	4
	
	Погрузка 80%-механизировано
	т
	2386,085
	
	

	5
	
	Погрузка 20%-вручную
	т
	596,521
	
	

	6
	
	Транспортировка и утилизация отходов на 30 км
	м³
	1951,95
	
	

	
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
	

	7
	
	Устройство слоя из песка крупного ГОСТ 8736-2014, h=0,30  
	м3
	543,84
	
	1812,8*0,30= 543,84

	8
	
	Устройство слоя из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93, h=0,15
	м3
	271,92
	
	1812,8*0,15= 271,92

	
	
	Резинокордовое покрытие из плит
	

	
	
	Переезд 1 т.1- т.2
	
	
	
	

	9
	
	Устройство резинокордового покрытия из плит шириной 6 м для деревянных шпал через один железнодорожный путь 
	переезд
	1
	
	

	
	
	Переезд 2 т.3- т.4
	
	
	
	

	10
	
	Устройство резинокордового покрытия из плит шириной 6 м для деревянных шпал через один железнодорожный путь 
	переезд
	1
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
