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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Корпус №121

Демонтаж сетей противопожарного водопровода, отопления, вентиляции
	
	
	
	

	40. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 24 
	м/кг
	4/3,33
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	0,832*4

	41. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 27 
	м/кг
	67/119
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	1,776*67

	42. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 32 
	м/кг
	22/50
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	2,273*22

	43. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 42 
	м/кг
	128/369,28
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	2,885*128

	44. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 44 
	м/кг
	7/21,75
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	3,107*7

	45. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 57 
	м/кг
	19/87,74
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	4,618*19

	46. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 73 
	м/кг
	258/2163
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	8,385*258

	47. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 89 
	м/кг
	193/1809,95
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	9,378*193

	48. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 100 
	м/кг
	7/80,4
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	11,486*7

	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	49. 
	
	Демонтаж труб стальных Ø 109 
	м/кг
	111/1349,0
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	12,152*111

	50. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 120 
	м/кг
	11/125,9
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	11,443*11

	51. 
	
	Демонтаж труб стальных Ø 132 
	м/кг
	144/2054
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	14,261*144

	52. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 159 
	м/кг
	171/2932,0
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	17,146*171

	53. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 160 
	м/кг
	34/523,23
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	15,389*34

	54. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 180 заказчику
	м/кг
	1/21,58
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	21,58

	55. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 200 
	м/кг
	34/809,34
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	23,804*34

	56. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 220 
	м/кг
	4/115,84
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	28,959*4

	57. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø250 
	м/кг
	9/429,71
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	47,745*9

	58. 
	
	Демонтаж перфорированый лоток 300х50 мм
	м/кг
	78/58
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	0,743*78

	59. 
	
	Демонтаж запорной арматуры d 109 с 
	шт./кг
	1/55
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	55,0

	60. 
	
	Демонтаж пожарного шкафа 
	шт./кг
	4/83,2
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	20,8*4

	61. 
	
	Демонтаж пожарного крана 
	шт./кг
	4/4,2
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	4,2

	62. 
	
	Демонтаж кабеля, окрытой проводки. (18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))
	м
	462
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15
	             18+132+126+66+60+60

	63. 
	
	Погрузка мусора строительного на самосвалы с помощью автокрана
	т
	13,265
	
	

	64. 
	
	Перевозка на 1 км самосвалами г.п.10т. для передачи заказчику
	т
	13,265
	
	





