Смета 02-02-05  АС4 Эстакада Архитектурно-строительные решения на сумму 5 878 085,69 руб
1. [bookmark: _Hlk146630037]Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)-откорректировано
2. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе- откорректировано
3. Коэффициенты Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству не применяются на работы по разборке (демонтажу) п.14,39,51,52,53 и т.д.
4. Согласно п.3.3.1.15 инструкции АО «ТМХ» нумерация в смете д.б. сквозной, привести в соответствие откорректировано
5. П.18,41 не корректно применена расценка ВР лист1 п.3,34 указано расстояние 25 км , заменить на верную ФССЦпг-03-21-01-025 откорректировано
6.  П.19,42 нет подтверждения стоимости утилизации КП ООО "Террус" предоставлено
7. П.1,43 разделить на разработку в отвал и с погрузкой (лишний грунт) п.17,45 исключить- откорректировано
8. П.22,47 исключить, не обосновано проектом- откорректировано
9. [bookmark: _Hlk146630444]П.6,48 не корректно применена расценка заменить  на ФЕР01-01-033-02 (текст расценок менять нельзя!!) - откорректировано
10. П.8 не корректен объем 1*4=4 м3, см. лист 3 АС4 откорректировано
11. П.11 объем не соответствует проекту, не учтена надбавка на W8 откорректировано
12. П.37,38 не применен коэф. на заготовки согласно ТЧ прил.11 откорректировано
13. П.12 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕР06-03-004-05 откорректировано
14. П.3 нет подтверждения стоимости работ, нет письма от Заказчика о согласовании включения данных работ по КП исключено
15. Лист2 п.18 ВР не учтено в смете откорректировано
16. П.27 объем не соответствует проекту, см. лист 2 п.18 ВР, не учтена стоимость грунтовки откорректировано
17. П.23 не корректен объем , см лист 2 п.21,22 ВР, применить Прил.9.3 п.2 и Прил.9.3 п.5 откорректировано
18. П.4,33 применить Прил.9.3 п.5 откорректировано
19. П.34 разделить по весу ФССЦ-07.2.07.12-0021, ФССЦ-07.2.07.12-0022, ФССЦ-07.2.07.12-0023 откорректировано
20. П.33 разделить на ФЕР09-09-002-03 траверсы и ФЕР09-03-014-01 связи откорректировано
21. Применить коэф. на сталь С345  (опоры и фермы) откорректировано
22. П.36 не корректно применена расценка учесть согласно проекта см. п.29,31 лист3 ВР, откорректировать объем откорректировано
23. П.35 исключить, согласно проекта конструкции покрываются одним слоем грунтовки, в стоимости конструкций согласно ТЧ учтена первая грунтовка откорректировано
24. П.50 не корректно применена расценка заменить на  ФЕР46-04-001-03 откорректировано
25. В смете не учтен вывоз , погрузка и утилизация мусора от разборки фундаментов, не учтена погрузка и перевозка металлических конструкций откорректировано
26. П.53 поделить объем , демонтаж  креплений ФЕР09-03-039-01 откорректировано
27. П.16,24 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР24-02-041-06, не учтены работы по контролю стыков, очистке и испытанию газопровода откорректировано
28. П.28,31,32,25,30,29 не корректно применена расценка заменить на ФЕР24-01-001 откорректировано
29. Отсутствуют работы по восстановлению изоляции и оцинкованного покрытия труб - добавлено
30. П.28 не верен объем , см. лист5 п.57 ВР не 125 м, а 152 м откорректировано


