Вопросы по ВОР НВК 3
1. ВР п.43,44 лист 7 ВР ведомость работ, указать м2 работы
2. П.46 крепление стенок перенести к земляным работам
3. ВР п.47,48 указать марку бетона
4. Что случилось с расстоянием вывоза грунта? Во всех сметах 30 км, а тут 25 м? причина? П.8 лист 10
5. Лист 3 проекта профиль В-В1 муфты для прохода в колодцы есть, а как проходим стену здания?
Объемы земли у Вас конечно странные, но если Вы в них уверены, оставлю хотя глубина профилю не соответствует, доработка тоже не сходится, нет разработки грунта вручную возле сущ. колодцев и фундаментов (что-бы не повредить изоляцию). Поясните как труба проходит и как лежит в подвале, каким образом туда загнать экскаватор, судя по формуле копается и в подвале механизировано, интересно как? Непонятно. А отверстия в фундаменте уже были  или их согласно проекта надо делать? Не увидела разработку грунта вручную при пересечении коммуникаций, участок В1-2 В1-2А. Я Бы сама посчитала , но не понимаю как Вы там планируете (или уже ) делать.  Хотелось бы привести землю в порядок. Пока не могу. Попыталась посчитать два участка вообще ничего не идет , объемы в смете.
6. Даже по песчаному основанию вопросы , ничего не сходится считаю по профилю объемы не получаются Ваши
7. И крепление щитами у меня на одном участке уже 226 м2,
