Ведомость объемов работ на сооружение земляного полотна
по объекту: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1

	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1 Насыпь:
а) Дренирующий грунт (песок) с увеличением на 10 %
	

м3/т
	

598,14 / 958,82
	

	2 Выемка:     
а) Техногенный грунт с увеличением на 10 %
	
м3/т

	7955,76 / 
[bookmark: _GoBack]14956,83
	Разработка (выемка грунта), вывоз на 1 км

	3 Планировочные работы:
а) Планировка основной площадки насыпи
б) Планировка откосов насыпи
в) Планировка площадки выемки
г) Планировка откосов выемки
	м2
м2
м2
м2
	
762,75
174,15
9098,21
3698,57

	Формирование земляного полотна с откосами под балласт



