Исключить из состава всех смет лимитированные затраты и НДС, согласно п.3.3.1.4. инструкции АО ТМХ  - исключены
	Смета 06-02-02 НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода
	

	
	8 119 516,37
	13 374 529,87
	замечания
	ответы

	
	Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе
	Замечание принято
	Пока не обосновано
		В работе

	
	Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

	В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.)
	ПОС разработан только для ПЖ, к НВК отношения не имеет , указать в ОУ к проекту.
	В работе

	
	П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.5.1 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой ФЕР01-01-013-07, п.6 исключить
	Корректировка ВОР, принята группа грунта II
	Исправленный проект не предоставлен, ПОВТОРНО лист1 ОУ п.5.1
	Откорректировано.

	
	П.2 аналогично 1 группа
	Корректировка ВОР, принята группа грунта II
	ПОВТОРНО, группа грунта не принимается , а берется согласно геологии
	Откорректировано.

	
	П.5 исключить объем работ учтенный в п.13, песок учесть в полном объеме
	Замечание принято
	ПОВТОРНО, в п.14н.р. учтена присыпка трубопровода 10 см, исключить из работы в п.5, п.6 остается в полном объёме
	Откорректировано.

	
	П.7 не корректно принята расценка, см. ВР п.8 ( 25 км)
	Корректировка ВОР
	Откорректированный ВОР не представлен
	Откорректировано.

	
	П.8 нет подтверждения цены, договора на утилизацию, см. п.3.1.13 инструкции АО ТМХ
	В работе
	ПОВТОРНО
	В работе

	
	П.10 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008
	Откорректировано,п.6
	Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ
	В работе

	
	П.11 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-11.2.13.04-0011
	Замечание принято,п.13
	ПОВТОРНО, см. выше
	Откорректировано

	
	П.25, 40, 75 см. п.3.3.1.10, восстановить ресурс и удалить отдельной строкой
	Замечание принято, п.29,46,85,112
	Вычитать на основании ценника
	Откорректировано

	
	П.59 материал не соответствует проекту , цена занижена , данная задвижка стоит  в 3 раза дороже https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/27598/
	Замечание принято,п.68
	Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ
	В работе

	
	П.61 аналогично п.59
	Замечание принято,п.69
	Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ
	В работе

	
	П.62,102,117 восстановить ресурс и исключить согласно инструкции
	Замечание принято,п.71,111,129
	Вычитать на основании ценника
	Откорректировано

	
	П.71,73 исключить, учтено в монтаже колодцев, оставить только те что проходят через существующие колодцы, расценку заменить на ФЕР29-01-253
	Откорректировано, п.81
	Скорректировать объем 160 штук?, см.ед.изм.
	Откорректировано

	
	П 77 подтвердить проектом, 2 шт. на 113 м маловато, перенести в протаскиванию футляра
	Замечание принято
	Замечание перенаправлено проектировщикам ПОВТОРНО, после внести в смету
	Откорректировано

	
	П.80 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Откорректировано,п.88
	Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ
	В работе

	
	П.94 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-003-02
	Замечание принято,п.104
	ФЕР22-05-005-02, труба ПЭ
	Откорректировано



