	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Цех №8, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова , 4"
05-01-01 ПЖ на сумму  35 393 028,19 руб.
	

	Дата
	08.02.2024г.

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	Ответы

	1 
	
	ВОР представлен  не  по образцу АО ТМХ 
	
	
	Скорректирован

	2 
	
	АС2 ВОР лист2 указано демонтаж существующего пола – см. проект устройства ж.д. путей, данная информация в проекте отсутствует.
	
	
	Информация приведена на чертеже 130-23-ПЖ л.12 в табл. «Общая сводная ведомость объемов на демонтажные и земляные работы»

	3 
	2
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР01-01-013-13, учесть вывоз и утилизацию грунта 
	
	4,7
	Исправлено

	4 
	3
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-04-016-04
	
	8
	Исправлено

	5 
	6,9, и т.д.
	На данный объект письма о замене ФССЦ на коммерческую стоимость не было, принять по ФССЦ
	П.3.1.7.1 АО ТМХ
	12,20,33-41,45

	Взято по прайсу

	6 
	6,18,30, 42
	Не верно применена норма расхода, ФССЦ-02.2.04.03-0003
	ТЧ прил.27.2
	12
	исправлено

	7 
	7,19,31, 43
	Вид работ необоснован проектом, заменить на ФЕР27-04-001-04
	См.лист 7 ПЖ
	18
	исправлено

	8 
	10,22,34,46
	Ед.изм. путь =2 рельса, объем необходимо  разделить на 2
	
	21
	Исправлено

	9 
	12,24,36,48
	Исключить, не подтверждено проектом/ВОР (указать в  ВОР   Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.)  )
	
	18
	В ВР добавлена фракция щебня

	10 
	13,27,37,49
	Обосновать выполнение работ, таких как послеосадочный ремонт Послеосадочный ремонт пути (ПР) производится на следующий год после усиленного капитального ремонта пути (в весенний период) на участках 1 и 2 классов. У нас новое строительство в цеху, всё заливается бетоном.
	
	
	Исключено

	11 
	14,25,38,50
	Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР09-06-001-04, п.15,26 ,39,51исключить, ФССЦ-07.2.03.06-0131. В ВОРе указать вес тупикового рельсового упора
	См. лист 8 ПЖ
	46
	Исправлено; Добавлен

	12 
	16,28,40,52
	Исключить, работа учтена в п.10,22,34,46
	
	
	Исправлено

	13 
	
	Лист 9,10,11,12 п.5,6 не учтен монтаж и материал изделий МС-1, МС-2
	
	45,46,47
	Добавлено

	14 
	
	Не учтена вывозка и погрузка грунта (указать в  ВОР, погрузка в т,перевозка,утилизация т/м3)
	Лист 12 ПЖ
	6,7
	Добавлено

	15 
	
	Не учтена вырезка существующего железобетонного пола ,ФЕР29-02-027-01
	Лист 12 ПЖ
	2
	Добавлено

	16 
	
	Не учтена погрузка и вывоз ж/б боя, асфальтового покрытия указать в  ВОР, погрузка в т,перевозка,утилизация т/м3)
	Лист 12 ПЖ
	2,3
	Добавлено

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
