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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-
изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	










	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]П1
	Кондиционер ВЕРОСА-600-289-У3-231018270-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П2
	Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018272-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П3
	Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018273-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П4
	Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018274-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П5
	Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018275-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П6
	Кондиционер ВЕРОСА-600-289-У3-231018271-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П7В5
	Вентилятор канальный Канал-ПКВ-90-50-6-380
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Гибкая вставка Канал-ГКВ-90-50 
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	4
	
	Или аналог

	
	Клапан с электроприводом Канал-ГЕРМИК-П-90-50-Н-M24SR
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	3
	
	Или аналог

	
	Фильтр Канал-ФПК-90-50-F5
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Комплект автоматики с частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	В1, В2
	Крышный вентилятор КРОС91-071-Т80-Н-0550/6F-У1 
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Стакан монтажный СТАМ 610-71-Н
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Шкаф автоматики с частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	2
	
	Или аналог

	В3, В4
	Крышный вентилятор КРОС91-071-Т80-Н-0550/6F-У1 
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Стакан монтажный СТАМ 610-71-Н
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Шкаф автоматики с частотным преобразователем
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	2
	
	Или аналог

	
	
	
	
	[image: ]
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	П1
	Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО 800х800, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка наружная металлическая 800х800
	АРН
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	55
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,3
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14
	
	

	
	ф1120
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	12,3
	
	

	
	ф1250
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14,3
	
	

	
	800х800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,7
	
	

	
	1800х700
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	4,1
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	102,4
	
	

	
	Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
	
	
	ТИЗОЛ
	м2
	46
	
	Или аналог

	
	Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	1,5
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П2
	Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО 800х800, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка наружная металлическая 800х800
	АРН
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	55
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,3
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14
	
	

	
	ф1120
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	12,3
	
	

	
	ф1250
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14,3
	
	

	
	800х800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,7
	
	

	
	1800х700
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	4,1
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	102,4
	
	

	
	Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
	
	
	ТИЗОЛ
	м2
	46
	
	Или аналог

	
	Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	1,5
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П3
	Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка однорядная регулируемая 200х200
	АМР
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф160
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф160
	толщиной 0,5мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	16,8
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	33,1
	
	

	
	ф560
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	6,4
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	6,5
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	23,9
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,7
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	44
	
	

	
	1300х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	43,0
	
	

	
	Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
	
	
	ТИЗОЛ
	м2
	7,3
	
	Или аналог

	
	Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	1,2
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П4
	Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	10
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	38,6
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	11,1
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	36,1
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	12,5
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	29,9
	
	

	
	1300х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	48,9
	
	

	
	Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
	
	
	ТИЗОЛ
	м2
	7,3
	
	Или аналог

	
	Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	1,2
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П5
	Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	10
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	38,4
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	24,9
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,2
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	29,8
	
	

	
	1300х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	46,3
	
	

	
	Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
	
	
	ТИЗОЛ
	м2
	7,3
	
	Или аналог

	
	Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	1,2
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П6
	Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка однорядная регулируемая 150х150
	АМР
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф125
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф125
	толщиной 0,5мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,7
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	33
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,1
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	33,1
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	43,1
	
	

	
	1300х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	50,0
	
	

	
	Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
	
	
	ТИЗОЛ
	м2
	7,3
	
	Или аналог

	
	Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	1,2
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В1
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	28,3
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,4
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,8
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,2
	
	

	
	1200х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	34,9
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	8
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	28,3
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,4
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,8
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,2
	
	

	
	1200х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	34,9
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	8
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В3
	Решетка однорядная нерегулируемая 200х200
	АМН
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф160
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф630
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ф160
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	27,2
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	34,9
	
	

	
	ф710
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,1
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,6
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,5
	
	

	
	1300х1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	52,3
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	10
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В4
	Решетка однорядная нерегулируемая 150х150
	АМН
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф125
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф630
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ф125
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	21,6
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	34,9
	
	

	
	ф710
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,1
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,6
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,5
	
	

	
	1300х1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	51,4
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	10
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П7В5
	Решетка наружная металлическая 1000х500
	АРН
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	800х500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	10
	
	

	
	1000х500
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7-1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	6,9
	
	

	
	Фольгированная теплоизоляция из минеральной ваты, толщиной 30мм
	
	
	
	м2
	9,6
	
	

	
	Сетка металлическая, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	3
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фильтрационные установки
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева 
	MDV-10L-D20-WP
	
	СовПлим
	шт.
	12
	
	

	
	Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе
	SIF-2000/LI
	
	СовПлим
	шт.
	12
	
	

	
	Блок фильтра предварительной очистки MDV
	BPF-MDV-1
	
	СовПлим
	шт.
	12
	
	

	
	Решетка напорная
	BG-1300
	
	СовПлим
	шт.
	168
	
	

	
	Решетка вытяжная
	SG-1300
	
	СовПлим
	шт.
	168
	
	

	
	Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг)
	
	
	СовПлим
	шт.
	28
	
	

	
	Соединительный патрубок 0 град. ф500
	DC-MDV-0-500
	
	СовПлим
	шт.
	24
	
	

	
	Соединительный патрубок 90 град. ф500
	DC-MDV-90-500
	
	СовПлим
	шт.
	24
	
	

	
	Шумоглушитель ф500 L=900мм
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	330
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	м2
	45,5
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отопление
	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтаж/монтаж стального 3-хтрубного ф89 L=3500мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	У5-У8
	Завеса воздушная AeroBlast-D340-13LW03H
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	4
	
	Или аналог

	У1-У4, 
У9-У16
	Завеса воздушная AeroBlast-D343-16RW03H
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	12
	
	Или аналог

	П1
	Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-8-Л-С+
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П2
	Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-8-П-С+
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	1
	
	Или аналог

	П3, П5
	Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-7-П-С+
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	2
	
	Или аналог

	П4, П6
	Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-7-Л-С+
	
	
	ВЕЗА
	компл.
	2
	
	Или аналог

	
	Обвязка тепловых завес
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровый муфтовый латунный Ду40
	BVR-R
	
	Ридан
	шт.
	32
	
	

	
	Кран шаровый муфтовый латунный Ду15
	BVR-R
	
	Ридан
	шт.
	2
	
	

	
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	
	
	Ридан
	шт.
	2
	
	

	
	Гибкая подводка Ду32 L=500мм
	
	
	Тепломаш
	шт.
	32
	
	

	
	Труба стальная электросварная ф89х4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	п.м.
	38
	
	

	
	Труба стальная водогазопроводная ф40х3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	п.м.
	128
	
	

	
	Грунтовка ГФ-021
	
	
	
	кг.
	3
	
	

	
	Эмаль ПФ-115
	
	
	
	кг.
	3
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Обвязка приточных установок
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гибкие вставки фланцевые Ду50
	ZKV
	
	Ридан
	шт.
	12
	
	

	
	Кран шаровый муфтовый латунный Ду15
	BVR-R
	
	Ридан
	шт.
	18
	
	

	
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	
	
	Ридан
	шт.
	12
	
	

	
	Труба стальная электросварная ф89х4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	п.м.
	82
	
	

	
	Теплоизоляционные цилиндры из каменной ваты, толщиной 50мм ф89
	
	
	ВЗТМ
	п.м.
	82
	
	

	
	Грунтовка ГФ-021
	
	
	
	кг.
	3
	
	

	
	Эмаль ПФ-115
	
	
	
	кг.
	3
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
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