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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж щита распределительного ЩО навесного исполнения, с одним вводом на 25А, в составе:
	
	
	130-23-ЭО2 л.3
	

	1.1
	
	выключатель автоматический ВА47-100-3С25-УХЛ3 3р, Iном=25 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, IΔ=30 мА, х-ка С
	шт.
	3
	
	

	1.3
	
	выключатель автоматический ВА47-100-1С10-УХЛ3 1р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	16
	
	

	1.4
	
	корпус металлический
ЩРв-36-550х320х120-IP31-УХЛ3
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж щита распределительного ЩАО навесного исполнения, с одним вводом на 16А, в составе:
	
	
	130-23-ЭО2 л.4
	

	2.1
	
	выключатель автоматический ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	2.2
	
	выключатель автоматический ВА47-100-1С10-УХЛ3 1р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	2.3
	
	корпус металлический
ЩРн-12-265х310х120-IP31-УХЛ3
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сеч. 5х6 мм2
	м/кг
	30/20,55
	
	

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	800/236,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	260/100,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж светотехнического оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K 595x595x50 мм IP40 с рассеивателем опал
арт. V1-A0-0LL70-01OP0-4002040
	шт.
	78
	130-23-ЭО2 л.2
	

	2
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 20 Вт 4000 K 595x595x50 мм IP40 с рассеивателем опал 

EM 1h
арт. V1-A0-0LL70-01OPА-4002040
	шт.
	15
	130-23-ЭО2 л.2
	

	3
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190х70 мм 25 Вт 4000 K IP54 RAL9010 белый матовый
арт. V1-R0-00083-10000-4402540
	шт.
	41
	130-23-ЭО2 л.2
	

	4
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON ЖКХ Круг 10 Вт IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K 1/10
арт. V1-U0-00005-21000-6501040
	шт.
	3
	130-23-ЭО2 л.2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP20
	шт.
	14
	130-23-ЭО2 л.2
	

	2
	
	Монтаж выключателя однополюсного для открытой установки, одноклавишного, ~220В, 10А, IP54
	шт.
	9
	130-23-ЭО2 л.2
	

	3
	
	Монтаж переключателя проходного ОП Этюд 1-кл. для открытой установки, IP20, 10А, 250В,  BA10-004B
	шт.
	10
	130-23-ЭО2 л.2
	

	4
	
	Монтаж переключателя Aling-conel одноклавишного  перекрестного, 254.1A
	шт.
	4
	130-23-ЭО2 л.2
	

	5
	
	Монтаж розетки силовой 2Р+Е, со шторками,  «Viva», 2мод., цвет белый 

арт. 45005
	шт.
	38
	130-23-ЭО2 л.2
	

	6
	
	Монтаж коробки распределительной 150х110x70 IP55
арт. 54000
	шт.
	100
	130-23-ЭО2 л.2
	

	7
	
	Монтаж короба с крышкой TA-GN 25x30  L=2м
арт. 00323
	м/шт.
	64/32
	130-23-ЭО2 л.2
	

	8
	
	Монтаж лотка проволочного 
ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, L=3 м
арт. 227134
	м/шт.
	351/117
	130-23-ЭО2 л.2
	

	9
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый
арт. 9192525
	м
	800
	130-23-ЭО2 л.2
	

	10
	
	Монтаж скобы металлической двухлапковой СМД-П 25-26 (Fortisflex), арт. 62984
	шт.
	1000
	130-23-ЭО2 л.2
	














