Пояснительная записка (обоснование необходимости отдельной сметы на устройство бытового городка)
О необходимости расчёта стоимости бытового городка отдельной сметой
В соответствии с пунктами 64 и 65 Методики определения сметной стоимости строительства, утверждённой приказом Минстроя России от 30.06.2021 № 421/пр (в редакции приказа Минстроя России от 05.06.2024 № 325/пр), стоимость временных зданий и сооружений, необходимых для организации и обеспечения строительства, определяется следующим образом:

П. 65 Методики (ред. 325/пр):
Если временные здания и сооружения имеют конструктивные и инженерные решения, требующие разработки в составе ПОС или ППР, то их стоимость определяется отдельными локальными сметными расчетами. В иных случаях допускается учет таких затрат укрупнённым процентом от сметной стоимости строительно-монтажных работ.
Сведения из проекта организации строительства (ПОС)
Проектом организации строительства предусмотрено устройство огороженного бытового городка для обеспечения строительно-монтажных работ, включающего:
- 6 блок-контейнеров типа «Универсал» (6,0×2,4 м) — гардероб, душевая, кухня, помещение для приёма пищи;
- 2 туалетные кабины;
- Металлическое ограждение бытового городка;
- Информационный щит с паспортом объекта;
- Противопожарное оснащение (огнетушители, ящики с песком, щиты);
- Подключение временного электроснабжения и водоснабжения;
- Контейнеры для мусора и площадки складирования материалов.

Данные решения отражены в разделе «Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях» (лист 28–31 ПОС), а также на стройгенплане (лист 59 ПОС).
Аргументы в пользу отдельной сметы
1. Бытовой городок является проектируемым временным сооружением, имеет собственные конструктивные и инженерные решения, подлежащие монтажу, подключению и демонтажу.
2. Его устройство предусмотрено проектом организации строительства, что прямо подпадает под действие п. 65 Методики (421/пр, ред. 325/пр).
3. Бытовой городок вводится в эксплуатацию отдельным актом согласно п. 6.6.4 СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
4. Процентные начисления от СМР применяются только к мелким организационным сооружениям, не требующим проектирования (навесы, умывальники, временные настилы и т.п.).
Вывод
На основании изложенного, затраты на устройство бытового городка должны быть определены отдельной локальной сметой в составе главы 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчёта, а не включаться процентом от стоимости строительно-монтажных работ.
Приложения:
1. Выписка из ПОС с обоснованием и схемой бытового городка (листы 28–31, 59);
2. Ведомость объёмов работ (ВОР ПОС по М10);
3. Локальная смета «Временные здания и сооружения» (по базе ФЕР-2020);
4. Выдержки из приказов Минстроя России № 421/пр и № 325/пр (пп. 64–65).
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