	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 07-05-01 ГП  Генеральный план на сумму 26 940 462,70 руб.
Смета 07-01-01 ГП  Генеральный план на сумму  17 207 111,14 руб.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	№ п в смете
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора
	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г.
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.»
	

	4 
	
	Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом
	
	откорректировано
	

	5 
	1
	П. 1 не корректно принят объем разделить на ФЕР46-04-001-03 – 21,2 м3; ФЕР27-03-008-05 – 22,5 м3, см. лист 4 ВР п.1, так же выяснить верный объем 18,8 м3 или 21,2 м3, лист 5 ВР
	пп.11,7.
	Откорректировано, объем исправлен на 18,8 (согласно ВР)
	

	6 
	2
	П.4 не применен коэффициент на демонтаж Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	пп. 14,15,16
	откорректировано
	

	7 
	2
	П.4 заменить на ФЕР09-03-012-12 -3,772 тн; ФЕР09-03-012-02 -10,036 тн; ФЕР09-03-039-01- 0,606; ФЕР09-03-014-01 – 1,48 , с применением коэф. на демонтаж
	пп. 14,15,16,17
	откорректировано
	

	8 
	3
	П.3 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-02-010-02 с к на демонтаж, см.ГП.ВР лист3 п.5
	п.4
	откорректировано
	

	9 
	7,8
	п.7,8 не учтена погрузка, перевозка металлических конструкций, подтвердить объем, не сходится даже с вашей сметой,
	пп.18-24
	Погрузка конструкций добавлена в объемы ВР. 
	

	10 
	8
	П.8 не корректно применена расценка, см. лист7 ВР , заменить на ФССЦпг-03-21-01-030
	пп.26-37
	откорректировано
	

	11 
	9
	П.9 предоставить договор на утилизацию, согласно п.3.1.13 инструкции АО «ТМХ»
	
	исключен
	

	12 
	10,11
	П.10,11 уточнить у проектировщиков вычтен из этого объема объем разработанных конструкций существующего покрытия или нет, судя по ВОЗМ нет, но надо уточнить (70,25+118,02+221,27+463,65+27,45+60,39) лист 3 ,4 ВР, 
	
	Не ясно, о каком объеме идет речь
	

	13 
	10-14
	П.10-14 замечания будут выставлены после пояснения проектировщиков
	
	- \\ -
	

	14 
	15
	П.15 исключить, согласно проекта этот объем должен быть плодородным и он уже учтен в п.30,31
	
	откорректировано
	

	15 
	16
	П.16 исключить из раздела вертикальная планировка, перенести в раздел 3, объем 157*0,3=47,1 м3, работа, материал 47,1*1,26=59,35 м3
	пп.45,46
	откорректировано
	

	16 
	20
	П.20 не корректно принят объем 1335*0,15+1335*0,08=200,25+106,8=307,05 м3
	п.45
	Откорректировано с учетом п.17 замечаний
	

	17 
	20
	П.20 не корректно принята расценка разделить на ФЕР27-04-001-04 – 200,25м3; ФЕР27-06-024-06- 1335 м2
	п.45, п.50
	откорректировано
	

	18 
	18
	П.18 не корректно принят объем см.ВР лист2 графа 10, в работу идет объем без учета нормы расхода, 1335*0,3*2=801 м3, а самого песка 881,1 м3
	п.43
	откорректировано
	

	19 
	19
	П.19 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012
	п.44
	откорректировано
	

	20 
	21,22
	П.21,22 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772, ФССЦ-02.2.05.04-1612
	п.48,49
	откорректировано
	

	21 
	23,24
	П.23  ,24 исключить , работа учтена в расценке ФЕР27-06-024-06
	
	откорректировано
	

	22 
	28,29
	П.28,29 не корректно принят объем, см.проект лист 2 (488м.п.), см.ВР лист 3 п.6 (488 шт)
	пп.54,55
	откорректировано
	

	23 
	30
	П.30 подтвердить проектом что на  все 1395 м2 , земля вносить в ручную (ВР л.5,п.1)
	пп.56,57
	откорректировано,  20% вручную,
80% механизировано.
	

	24 
	32
	П.32 не корректно применена расценка, см.ВРлист5 п.1 (механизировано), заменить на ФЕР47-01-047-01 или ФЕР47-01-045-01, или в ВР исправить на ручной посев., 
	п.59
	Откорректировано. Работы по внесению посева (ВР, лист 5, п.1), предусмотрены ручным способом
	

	25 
	Разд 4
	Раздел 4 дополнить ФЕР47-01-046-03, ФЕР47-01-046-05, здесь будет учтена почва из п.15, см. ВР п.5, лист 1; лист 4 проекта ВОЗМ
	
	Объем проставить после уточнения проектировщиками п.10-14
	

	26 
	36
	П.36 не верно принят объем , см. лист 2 – ширина проезда 20 м, расценка предусматривает только 10 м, указать 2 переезда
	п.63
	откорректировано
	

	27 
	37
	П.37 материал не соответствует проекту , см. лист 2 , ВР лист4 п.1-5 , нет подтверждения цены, нет письма от Заказчика, нет КАЦ
	п.64
	откорректировано
	

	28 
	38
	п.38 объем оставить 5,63,  0,63 м3  будет учтено в ФЕР27-02-007-01 при замене п.42
	п.65
	откорректировано
	

	29 
	39,41,17
	П.39,41,17 нет  подтверждения цены, нет письма от Заказчика
	пп.66,68,70-73
	откорректировано
	

	30 
	17,39
	П.39, 17 не верная норма расхода
	
	откорректировано
	

	31 
	40
	П.40 не корректно применена расценка лотки бетонный, заменить на ФЕР27-02-005-01; ФЕР08-02-007-03 Указать в ВОР ед. изм. лотка в м3 и в штуках, указать количество (в шт) и вес решетки чугунной, 
	
	Откорректировано. Информация о лотках добавлена в ВР.
	

	32 
	41
	П.41 откорректировать объем, цена завышена https://www.standartpark.ru/catalog/beton-drive-dn300/lotok-betonnyy-h26/
	п.68
	откорректировано
	

	33 
	42
	П.42 не корректно применена расценка, , см. лист 2 , заменить на ФЕР27-02-007-01
	п.74
	откорректировано
	

	34 
	44
	П.44 не корректно учтена расценка, кольцо для водопровода учтено в НВК, остальные для канализации, заменить на ФЕР23-03-001-07, объем откорректировать 0,59+0,39=0,98 м3, раздел 7 следует исключить после решения проектировщиков внести эти работы в НВК,
	
	Объемы работ, ранее были исключены
	

	35 
	45
	П.45 исключить
	
	исключено
	

	36 
	48,49
	П.48,49 не корректно учтен объем 183*0,3=54,9 м3 работа, материал 54,9*1,1=60,39 м3 , см. ГП.ВР лист 4 п.2
	76,77
	откорректировано
	

	37 
	49
	П.49 нет подтверждения цены, письма согласования с Заказчиком, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012
	77
	откорректировано
	

	38 
	50
	П.50 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР27-06-002-17, с корректировкой по толщине слоя ФЕР27-06-002-18
	78,79
	откорректировано
	

	39 
	51
	П.51 не учтена надбавка на W6
	81
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           


