	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 07-05-01 ГП  Генеральный план на сумму 26 940 462,70 руб.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора
	
	
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе
	
	
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	
	

	4 
	
	Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом
	
	
	

	5 
	1
	П. 1 не корректно принят объем разделить на ФЕР46-04-001-03 – 21,2 м3; ФЕР27-03-008-05 – 22,5 м3, см. лист 4 ВР п.1, так же выяснить верный объем 18,8 м3 или 21,2 м3, лист 5 ВР
	
	Откорректировано, объем исправлен на 18,8 (согласно ВР)
	

	6 
	2
	П.4 не применен коэффициент на демонтаж Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	
	откорректировано
	

	7 
	2
	П.4 заменить на ФЕР09-03-012-12 -3,772 тн; ФЕР09-03-012-02 -10,036 тн; ФЕР09-03-039-01- 0,606; ФЕР09-03-014-01 – 1,48 , с применением коэф. на демонтаж
	
	откорректировано
	

	8 
	3
	П.3 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-02-010-02 с к на демонтаж, см.ГП.ВР лист3 п.5
	
	откорректировано
	

	9 
	7,8
	п.7,8 не учтена погрузка , перевозка металлических конструкций, подтвердить объем, не сходится даже с вашей сметой
	
	
	

	10 
	8
	П.8 не корректно применена расценка, см. лист7 ВР , заменить на ФССЦпг-03-21-01-030
	
	откорректировано
	

	11 
	9
	П.9 предоставить договор на утилизацию, согласно п.3.1.13 инструкции АО «ТМХ»
	
	
	

	12 
	10,11
	П.10,11 уточнить у проектировщиков вычтен из этого объема объем разработанных конструкций существующего покрытия или нет, судя по ВОЗМ нет, но надо уточнить (70,25+118,02+221,27+463,65+27,45+60,39) лист 3 ,4 ВР
	
	
	

	13 
	10-14
	П.10-14 замечания будут выставлены после пояснения проектировщиков
	
	
	

	14 
	15
	П.15 исключить, согласно проекта этот объем должен быть плодородным и он уже учтен в п.30,31
	
	откорректировано
	

	15 
	16
	П.16 исключить из раздела вертикальная планировка, перенести в раздел 3, объем 157*0,3=47,1 м3, работа, материал 47,1*1,26=59,35 м3
	
	откорректировано
	

	16 
	20
	П.20 не корректно принят объем 1335*0,15+1335*0,08=200,25+106,8=307,05 м3
	
	откорректировано
	

	17 
	20
	П.20 не корректно принята расценка разделить на ФЕР27-04-001-04 – 200,25м3; ФЕР27-06-024-06- 1335 м2
	
	откорректировано
	

	18 
	18
	П.18 не корректно принят объем см.ВР лист2 графа 10, в работу идет объем без учета нормы расхода, 1335*0,3*2=801 м3, а самого песка 881,1 м3
	
	откорректировано
	

	19 
	19
	П.19 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012
	
	откорректировано
	

	20 
	21,22
	П.21,22 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772, ФССЦ-02.2.05.04-1612
	
	откорректировано
	

	21 
	23,24
	П.23  ,24 исключить , работа учтена в расценке ФЕР27-06-024-06
	
	откорректировано
	

	22 
	28,29
	П.28,29 не корректно принят объем, см.проект лист 2 (488м.п.), см.ВР лист 3 п.6 (488 шт)
	
	откорректировано
	

	23 
	30
	П.30 подтвердить проектом что на  все 1395 м2 , земля вносить в ручную (ВР л.5,п.1)
	
	откорректировано,  20% вручную,
80% механизировано.
	

	24 
	32
	П.32 не корректно применена расценка, см.ВРлист5 п.1 (механизировано), заменить на ФЕР47-01-047-01 или ФЕР47-01-045-01, или в ВР исправить на ручной посев.
	
	
	

	25 
	Разд 4
	Раздел 4 дополнить ФЕР47-01-046-03, ФЕР47-01-046-05, здесь будет учтена почва из п.15, см. ВР п.5, лист 1; лист 4 проекта ВОЗМ
	
	Объем проставить после уточнения проектировщиками п.10-14
	

	26 
	36
	П.36 не верно принят объем , см. лист 2 – ширина проезда 20 м, расценка предусматривает только 10 м, указать 2 переезда
	
	откорректировано
	

	27 
	37
	П.37 материал не соответствует проекту , см. лист 2 , ВР лист4 п.1-5 , нет подтверждения цены, нет письма от Заказчика, нет КАЦ
	
	снабжение
	

	28 
	38
	п.38 объем оставить 5,63,  0,63 м3  будет учтено в ФЕР27-02-007-01 при замене п.42
	
	откорректировано
	

	29 
	39,41,17
	П.39,41,17 нет  подтверждения цены, нет письма от Заказчика
	
	откорректировано
	

	30 
	17,39
	П.39, 17 не верная норма расхода
	
	откорректировано
	

	31 
	40
	П.40 не корректно применена расценка лотки бетонный, заменить на ФЕР27-02-005-01; ФЕР08-02-007-03 Указать в ВОР ед. изм. лотка в м3 и в штуках, указать количество (в шт) и вес решетки чугунной 
	
	
	

	32 
	41
	П.41 откорректировать объем, цена завышена https://www.standartpark.ru/catalog/beton-drive-dn300/lotok-betonnyy-h26/
	
	снабжение
	

	33 
	42
	П.42 не корректно применена расценка, , см. лист 2 , заменить на ФЕР27-02-007-01
	
	откорректировано
	

	34 
	44
	П.44 не корректно учтена расценка, кольцо для водопровода учтено в НВК, остальные для канализации, заменить на ФЕР23-03-001-07, объем откорректировать 0,59+0,39=0,98 м3, раздел 7 следует исключить после решения проектировщиков внести эти работы в НВК
	
	Ждем решения проектировщиков
	

	35 
	45
	П.45 исключить
	
	откорректировано
	

	36 
	48,49
	П.48,49 не корректно учтен объем 183*0,3=54,9 м3 работа, материал 54,9*1,1=60,39 м3 , см. ГП.ВР лист 4 п.2
	
	откорректировано
	

	37 
	49
	П.49 нет подтверждения цены, письма согласования с Заказчиком, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012
	
	откорректировано
	

	38 
	50
	П.50 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР27-06-002-17, с корректировкой по толщине слоя ФЕР27-06-002-18
	
	откорректировано
	

	39 
	51
	П.51 не учтена надбавка на W6
	
	откорректировано
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           


