
Смета 04-05-03. Контактная сеть. (132-23-КС)  на сумму 1 131 596,05р.
1. Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
2. В настройках Гранд-сметы – свойства- внести правильный номер сметы и наименование работ.
3. Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе. 
4. Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
5. Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
6. Предоставить ВОР.
7. п.1-3 – обосновать объемы работ.
8. П.4- Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 25км..
9. [bookmark: _GoBack]П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию.
10. Раздел 2 «Контактная сеть» не доделан.
11. П.6 – согласно п.4 листа 1 установка фундаментов производится преимущественно методом вибропогружения. Согласовать метод работ.
12. П.7 - Нет подтверждения текущей  цены ТСА-4,5-100, КАЦ и письма заказчика. 
13. П.8 – вес метал.стойки 519кг.  Заменить ФЕР28-02-013-07  на ФЕР28-02-013-05.
14. П.9 - Нет подтверждения текущей  цены МШК, нет КАЦ и письма заказчика.
15. П.10 – обосновать применение расценки.
16. П.11, п.13 - Нет подтверждения текущей  цены опоры и кронштейна, нет КАЦ и письма заказчика.
17. П.14-15 – не внесена стоимость.
18. П.16-24- исключить.
19. В смете не учтены:
-  перенавешивание контактных проводов,
- крепление консолей к опорам,
- регулировка высоты подвеса провода.
 - заземление опор,
- установка знаков.

