	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 05-05-01 ПЖ. Железнодорожные пути на сумму 11 303 158,99 руб.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту
	
	
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	
	

	4 
	
	Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом
	
	
	

	5 
	1,3
	П.1,3 исключить к=1,15,1,25 см. методику выше (на демонтаж не применяется)

	
	
	

	6 
	
	Куда деваем разобранные рельсы, шпалы, материалы от разборки тупикового упора? Прописать в ВР (погрузка (т), утилизация (м3)).

	
	
	

	7 
	2
	П.2 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР28-01-031 применительно

	
	
	

	8 
	7,8
	Лист 1 ВР п.7,8 работы не учтены в смете, лист 3 спецификации

	
	
	

	9 
	
	Лист 37 ПОС не учтено послойное уплотнение насыпи катками 25 т

	
	
	

	10 
	5
	П.5  нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008, плюс корректировка доставки, откорректировать норму расхода

	
	
	

	11 
	6
	П.6 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР01-01-013-13 п.8,9,10 исключить не обоснованы проектом

	
	
	

	12 
	11
	П.11 нет подтверждения цены, договора на утилизацию

	
	
	

	13 
	12,13
	П.12,13 не корректно применена расценка см. ПОС лист 37 , заменить на ФЕР01-01-036-02, ФЕР01-01-109-01П.

	
	
	

	14 
	15
	П.15 не корректно принята расценка, см. ВР 1 лист 1 п.1 примечание, разделить на ФЕР28-01-003-02  - 25*6=150/2 м , из расценки удалить новые рельсы, монтироваться будут старогодные имеющиеся у заказчика; ФЕР28-01-003-08 -12,5*4=50/2 м – старогодные; ФЕР28-01-003-08 - 184 новые, исключить так же старогодние накладки см. лист 1 спецификации п.2, так же заменить шпалы на указанные в проекте

	
	
	

	15 
	18,19
	П.18,19 исключить не обосновано проектом
	
	
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           



