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	
	
	
	
	

	1
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми и старогодними рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65
	м
	284
	В том числе старогодние рельсы длиной 25 м – 6 шт., старогодние рельсы длиной  12,5 м – 4 шт. общей длиной 200 м.

	
	в том числе:
	
	
	

	
	укладка прямых участков
	м
	108
	

	
	укладка кривых участков
	м
	176
	

	2
	Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых

(длина 9 м)

Пр. МСЗ.8318.00.000
	шт.
	17
	Длина участка укладки контррельса – 145,63 м (путь 21, две кривые с радиусами 80 м)

Устанавливается вдоль внутреннего рельса пути

	3
	Рихтовка существующего пути
	м
	8,5
	на ж/б шпалах

	4
	Разборка существующего звеньевого пути
	м
	110
	Складирование демонтируемых элементов вблизи участка производства работ для передачи заказчику

	5
	Разборка тупиковых упоров
	к-т.
	2
	Шпалы жб – 4 шт.+ отрезки рельса Р-65 l=2 м – 2 шт.

	6
	Погрузка и перевозка самосвалом металлоконструкций на расстояние 1 км для передачи заказчику 
	шт./т
	4/0,26
	4х64,88/1000=0,26

	7
	Погрузка, перевозка самосвалом и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км
	м³/т
	0,22/

0,54
	2х0,11=0,22 
2х0,27=0,54

	8
	Уплотнение грунта насыпи проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слоя от 30 см.
	м2
м3
	1087,3
____
	861,3+226=1087,3

	9
	Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 %


	м³
	549,4
	Щебень балластный

категории II

по ГОСТ 7392

	10
	Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях
	комп-

лект
	1
	(Аналогично п.4)

	11
	Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев
	комп-

лект
	1
	№20
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	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
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