	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми и старогодними рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65
в том числе:
	м
	284
	
	В том числе старогодние рельсы длиной 25 м – 6 шт., старогодние рельсы длиной  12,5 м – 4 шт. общей длиной 200 м.
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	укладка прямых участков
	м
	108
	
	

	1.2.
	
	укладка кривых участков
	м
	176
	
	

	2.
	
	Укладка контррельсового уголка СП850 в кривых (длина 9 м)
Пр. МСЗ.8318.00.000
	шт.
	17
	
	Длина участка укладки контррельса – 145,63 м 
(путь 21, две кривые с радиусами 80 м)
Устанавливается вдоль внутреннего рельса пути

	3.
	
	Рихтовка существующего пути
	м
	8,5
	
	на ж/б шпалах

	4.
	
	Разборка существующего звеньевого пути
	м
	110
	
	Складирование демонтируемых элементов вблизи участка производства работ для передачи заказчику

	5.
	
	Разборка тупиковых упоров
	к-т.
	2
	
	Шпалы жб – 4 шт.+ отрезки рельса Р-65 l=2 м – 2 шт.

	6.
	
	Погрузка и перевозка самосвалом металлоконструкций на расстояние 1 км для передачи заказчику 
	шт./т
	4/0,26
	
	4х64,88/1000=0,26

	7.
	
	Погрузка, перевозка самосвалом и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км
	м³/т
	0,22/
0,54
	
	2х0,11=0,22 
2х0,27=0,54

	8.
	
	Уплотнение грунта насыпи проходками послойно пневмокатками весом 25 т в 6 проходов при толщине слоя от 30 см.
	м3
	1087,3
	
	861,3+226=1087,3

	9.
	
	Балластировка путей щебнем с увеличением на 10 %
	м³
	549,4
	
	Щебень балластный
категории II по ГОСТ 7392

	10.
	
	Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях
	комп-
лект
	1
	
	(Аналогично п.4)

	11.
	
	Сборка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев
	комп-
лект
	1
	
	№20

	12.
	
	Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом новых деревянных брусьев
	комп-
лект
	1
	
	№20
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