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	Наименование работ
	Единица изме-

рения
	Количество
	Примечания

	1. Насыпь: 
а) дренирующий грунт (песок)
	м3
	598,14
	

	2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м3
	1870,3
	

	3. Разработка грунта с погрузкой на самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1
	м3
	7421
	7782,36+173,4-534,4

	4. Разработка грунтов вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами  с погрузкой вручную в самосвалы, группа грунтов 1
	м3
	534,4
	

	5. Перевозка самосвалами на расстояние 30 км и утилизация отходов 4-5 класса опасности
	м3/т
	7782,36/12296,13
	

	6. Перевозка грузов самосвалами на расстояние 1 км
	м3/т
	173,4/
273,97
	

	7. Планировка площадей бульдозерами
	м2
	7278,6
	(9098,21*0,8)

	8. Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
	м3
	1819,642
	(9098,21*0,2)

	9. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
	м3
	3708
	((3698,576+762,75+174,15)*0,8)

	10. Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
	м3
	927
	((3698,576+762,75+174,15)*0,2)
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	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
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