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	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	1. 
	Монтаж подпорной стенки
	
	
	
	

	2. 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм
	м3
	
	
	7,3

	3. 
	Устройство железобетонной подпорной стенки из бетона кл. В25, W8, F100 и арматуры
	м3
т
	
	
	25,7
2,681

	4. 
	Устройство гидроизоляции подпорной стенки - обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке
	м2
	 
	 
	170,0

	5. 
	Монтаж ограждения
	
	 
	 
	

	6. 
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77»
	шт.

т
	
	
	27

17,01

	7. 
	Устройство панелей ограждения 

ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77»
	шт.

т
м
	 
	 
	26

36,92
65

	8. 
	Устройство кирпичного ограждения из кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50
	м3
	 
	 
	1,7

	9. 
	Устройство монолитных фундаментов из бетона

кл. В20, W6, F75 под кирпичное ограждение
	м3
	 
	 
	2,5

	10. 
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40мм толщиной 200мм
	м3
	 
	 
	6,4

	11. 
	Земляные работы
	
	 
	 
	

	12. 
	Разработка грунта механизированным способом
	м3
	
	
	247,1

	13. 
	Доработка грунта вручную
	м3
	
	
	4,9

	14. 
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением 
	м3
	
	
	148,8

	15. 
	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением
	м3
	
	
	49,6

	16. 
	Погрузка в самосвалы, вывоз на 30 км и утилизация грунта 
	м3
	
	
	53,6




 


