	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
02-01-05 на сумму 7 054 813,38 руб.
	

	Дата
	30.01.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	ответы

	1 
	
	К=1,15 не распространяется на работы в помещении
	
	
	исправлено

	2 
	
	В ВОРе не указана ссылка на чертеж, где можно увидеть тот или иной узел, ВОР не по образцу АО ТМХ (материалы отдельной строкой не указываются)
	
	
	Скорректировано

	3 
	3,8,12,16,21,26,29,62,67,72,77,82,85

	Исключить, не подтверждено проектом/ВОР
	
	
	исправлено

	4 
	4,9,13,17,22,63,68,73,78
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФССЦ-24.1.02.01-0016/15/17/19 и т.д.
	
	3,7,10,13,17,57,62,66,70
	исправлено

	5 
	18
	Объем не соответствует проекту, завышен в 100 раз
	
	14
	исправлено

	6 
	18,23,79,123
	Материал не соответствует проекту, не 100 мм, а 1000 мм, ФССЦ-01.7.15.12-0014; ФССЦ-01.7.15.12-0013 разделить объем на 2
	П.24 спецификации
	14,18,71,118
	исправлено

	7 
	25
	Объем не соответствует проекту
	
	20
	исправлено

	8 
	
	ВОР п.21-23 задвоение с п.8-10, исключить
	
	
	Не принимается, задвоения нет

	9 
	
	Проект лист 4 в ВОРе в примечании не выделен трубопровод прокладываемый выше 3 м 
	Лист 4 проекта
	
	Скорректировано

	10 
	30,86
	Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-18.1.09.08-0002
	
	23,76
	исправлено

	11 
	
	ВОР и спецификация указать полную марку кранов п.12-15,п.26 ; п.11 дополнить марку 
	
	
	Скорректировано

	12 
	35
	Материал не соответствует проекту, ФССЦ-18.1.09.08-1046 
	
	28
	исправлено

	13 
	39
	Материал не соответствует проекту,  ФССЦ-18.1.09.08-1044
	
	31
	исправлено

	14 
	36,40,44
	Исключить, учтено в п.34,38,42
	
	
	исправлено

	15 
	43
	Материал не соответствует проекту,   ФССЦ-18.1.09.08-1042
	
	34
	исправлено

	16 
	45
	Не учтены фланцы
	
	37
	исправлено

	17 
	52-57
	Марка материала не соответствует проекту
	См.п.25 спецификации
	47-52
	Взято применительно

	18 
	62
	Исключить, не подтверждено проектом
	
	
	исправлено

	19 
	78
	Не верно принят объем , завышен в 10 раз
	См. п.26,4 ВОР
	70
	исправлено

	20 
	63
	Не верно принят объем 
	См. п.26.1
	57
	исправлено

	21 
	64,74
	Не верно подобран аналог, цена занижена более чем в 10 раз, расценить по прайсу
	https://makipa.ru/product/kompensator-silfonnyy-td-proton-energiya-akva-du-50-16-bar/?roistat=direct5_search_95631133_rsMasterGroup_rsMasterBanner_---autotargeting&yclid=9235672907769446399
	59,67
	исправлено

	22 
	69
	Марка материала не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1048
	
	63
	исправлено

	23 
	88
	Не корректно посчитан объем , Работу внести в ВОР
(п. 88 сметы Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм )
	См. спец.п.3 лист 3
	78
	Исправлено; Скорректировано

	24 
	92
	Исключить, учтено в п.90, объем завышен в 100 раз
	
	
	исправлено

	25 
	91
	Заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1046
	
	81
	исправлено

	26 
	95,99 
	Заменить на ФССЦ-18.1.09.08-1044/42
	
	84,7
	исправлено

	27 
	96,100
	Исключить, учтено в п.94,98
	
	
	исправлено

	28 
	101
	Не корректно взят объем , разделить на  ФЕР16-05-001-02 и  ФЕР24-01-033-02
	
	88,91
	исправлено

	29 
	103
	Не корректно подобран аналог, цена занижена, не учтен терморегулирующий привод
	https://lunda.ru/catalog/category/c13147/product/klapan-honeywell_35651.html
	92
	исправлено

	30 
	
	ВОР и п.10 лист 3 спецификации дополнить марку (серия KR и цифры там ещё)
	
	
	Скорректировано

	31 
	101
	Не учтены фланцы, материал принять по прайсу
	
	90
	исправлено

	32 
	104
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР24-01-033-02
	
	93
	исправлено

	33 
	107
	Заменить на  ФССЦ-18.2.06.08-0015, объем  откорректировать
	См. ВОР п.19 лист 6
	96
	исправлено

	34 
	108
	Не верно посчитан объем , откорректировать согласно проекту
	См.ВОР п.27.1
	100
	исправлено

	35 
	109-113
	Не учтена норма расхода, марка материала не соответствует проекту 
	
	101-105
	Норма расхода добавлен, материал взять применительно

	36 
	116
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР16-02-005-05, выделить трубопровод прокладываемый на высоте свыше3 м до 5 м, св. 5 до 8м, см.аксанометрию водопровода (указать в примечании в ВОРе)
	См.ВОР п.1 лист 8
	108,111
	Исправлено; Скорректировано

	37 
	117
	Материал не соответствует проекту, заменить на  ФССЦ-23.7.01.04-0005
	
	109,112
	исправлено

	38 
	
	В ВОРе не указана окраска масляной краской за 2 раза см. спецификация лист 5 п.1,2 примечание
	
	122,123
	Добавлено в ВОР

	39 
	118,122
	Исключить не подтверждено проектом, учесть хомуты  ФССЦ-24.1.02.01-0024,  ФССЦ-24.1.02.01-0018
	П.6.1.6,3лист 5 спецификации
	110,113,117
	исправлено

	40 
	119
	Не верно указан объем , откорректировать согласно проекта
	
	114
	исправлено

	41 
	120
	Не корректно принята расценка, заменить на  ФЕР16-02-005-02
	
	115
	исправлено

	42 
	121
	Материал не соответствует проекту
	
	116
	исправлено

	43 
	126
	Заменить на  ФССЦ-23.1.02.07-0002
	
	121
	исправлено

	44 
	128
	Марка краски не подтверждена проектом, указать в  ВОРе марку краски (Противопожарный водопровод В2)
	
	123
	Скорректировано

	45 
	125
	Внести в ВОР ,как работу  (п.5.4 ВР)
	
	120
	Скорректировано

	46 
	129
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР16-05-001-03
	
	124
	исправлено

	47 
	130
	Материал не соответсвует проекту
	
	125
	Исправлено, взято по прайсу

	48 
	131
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР16-08-001-02, вес шкафа 14 кг, вес указать в ВОРе , в проекте
	
	126
	Исправлено, Скорректировано

	49 
	136
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР16-07-001-01, п.133,138,137,  исключить
	П.4 специф. Лист5
	130
	исправлено

	50 
	134
	Оставить только 33*10, остальное учтено в расценке на монтаж крана, диаметр не соответствует проекту,  ФССЦ-18.3.01.02-0031
	
	128
	исправлено

	51 
	135
	Не учтены ТР и ЗСР, в обосновании указать номер счета , кп , подтвердить стоимость
	
	129
	исправлено

	52 
	139
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР24-01-033-01 прим.
	
	131
	исправлено

	53 
	140
	Материал не соответствует проекту , заменить на  ФССЦ-18.1.09.08-1040
	
	132
	исправлено

	54 
	154,159
	Не корректно применен объем, завышен в 10 раз
	
	146,152
	исправлено

	55 
	156
	Не корректно применена расценка, заменить ФЕР17-01-003-01
	
	149
	исправлено

	56 
	162
	Не корректно подобран аналог, цена занижена в 10 раз, применить по прайсу
	https://glavsnab.net/reviziya-prochistka-pp-b-korichnevaya-dn-110-b-nap-dlya-npvkh-i-pp-h-hl-hl98.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3DHL%252098
	156
	исправлено

	57 
	168,170
	Объем не соответствует проекту. Не вено подобран аналог, цена занижена в 6 раз
	https://lunda.ru/catalog/category/c1373/product/trap-dn50-primus-hl310npr_5027.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=HL_brand_s&utm_term=трап%20hl310npr&utm_content=gtype%7Ctov_skl%7Csrc%7Csearch%7Cdvc%7Cdesktop&yclid=18083230127719710719
	162,164
	Исправлено, взято по прайсу

	58 
	172
	Не учтены ТР и ЗСР, подтвердить стоимость
	
	166
	исправлено

	59 
	
	ВОР п.24, лист3 почему 13 гофр для унитазов, если унитазов 12 шт, аналогично смесителей на умывальник 22 шт, подводки 23*2 
	
	
	Количество унитазов – 12 шт. Скорректировано

	60 
	
	В ВОРе и смете не учтены смесители для умывальника в кол-ве 22 шт (монтаж и стоимость) 
	Лист1 спец. СО2 п.14
	
	Добавлены гибкие подводки, смеситель в комплекте с умывальником; Скорректировано

	61 
	173
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-03-002-01
	
	167
	исправлено

	62 
	174
	Не корректно подобран аналог, расценить по прайсу
	https://lunda.ru/catalog/category/c987/product/klapan-hl_3319.html?active=CATEGORY
	169,170
	исправлено

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
