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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	                Монтажные работы
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Пост кнопочный  ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. +  1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки)
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО 
	
	

	2. 
	
	Преобразователь частоты VEDA ABA00010 Micro Drive VF-51 7,5 кВт (380В, 3 ф), внутренний монтаж в шкафу, на DIN-рейку
	шт.
	2
	130-23-УА2.С0
	
	

	3. 
	
	Преобразователь частоты VEDA ABA0009 Micro Drive VF-51 5,5 кВт (380В, 3 ф),  внутренний монтаж в шкафу, на DIN-рейку
	шт
	8
	130-23-УА2.СО
	
	

	4. 
	
	Преобразователь частоты VEDA ABA0008 Micro Drive VF-51 4 кВт (380В, 3 ф), внутренний монтаж в шкафу, на DIN-рейку
	шт
	2
	130-23-УА2.С0
	
	

	5. 
	
	Коробка клеммная D 9125 88х88х53 IP55/IP65 серая
	шт
	36
	130-23-УА2.СО 
	
	

	6. 
	
	DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм
	уп.
	5
	130-23-УА2.СО 
	
	

	7. 
	
	Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513
	шт.
	40
	130-23-УА2.СО 
	
	

	8. 
	
	Настенный датчик температуры ДТС125Л-РТ1000 наружного воздуха  -26C -+20°C
	шт.
	7
	130-23-УА2.СО
	
	

	9. 
	
	Пульт управления RC-1
	шт
	8
	130-23-УА2.СО
	
	

	10. 
	
	Модуль коммутационный MS
	шт
	16
	130-23-УА2.СО
	
	

	11. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -6-Ш-7-П-С+
	шт.
	8
	130-23-УА2.СО
	
	


	                        1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	12. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-7-П-С+
	шт
	2
	130-23-УА2.СО
	
	

	13. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-8-Л-С+
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	14. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-8-П-С+
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	15. 
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-7-Л-С+
	шт
	2
	130-23-УА2.СО
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	


	17. 
	
	Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-А3Н00 160-Д1-М
	шт..
	4
	130-23-УА2.СО
	
	

	18. 
	
	Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0
	шт..
	8
	130-23-УА2.СО
	
	

	19. 
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018270-ЧХВ в составе:
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	19.1
	
	Термостат TF60 (6м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	19.2
	
	Термостат TF60 (12м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	19.3
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	1
	
	
	

	19.4
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	1
	
	
	

	19.5
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	19.6
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	2
	
	
	

	19.7
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя ДТС224-РТ100.В2.43/2 по воде  двух проводной).Размер монт. коробки:64х68х35 мм, поставл. с ком-том монт.частей
	шт.
	1
	
	
	

	20
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018271-ЧХВ, в составе:
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	20.1
	
	Термостат TF60 (6м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	20.2
	
	Термостат TF60 (12м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	20.3
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	1
	
	
	

	20.4
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	1
	
	
	

	20.5
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	20.6
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	2
	
	
	

	20.7
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя ДТС224-РТ100.В2.43/2 по воде  двух проводной).Размер монт. коробки:64х68х35 мм, поставл. с ком-том монт.частей
	шт.
	1
	
	
	

	21
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018272-ЧХВ, в составе:
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	21.1
	
	Термостат TF60 (12м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	21.2
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	1
	
	
	

	21.3
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	1
	
	
	

	21.4
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	21.5
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	
	
	

	21.6
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя ДТС224-РТ100.В2.43/2 по воде  двух проводной).Размер монт. коробки:64х68х35 мм, поставл. с ком-том монт.частей
	шт.
	1
	
	
	

	22
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018273-ЧХВ, в составе:
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	22.1
	
	Термостат TF60 (12м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	22.2
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	1
	
	
	

	22.3
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	1
	
	
	

	22.4
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	22.5
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	
	
	

	22.6
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя ДТС224-РТ100.В2.43/2 по воде  двух проводной).Размер монт. коробки:64х68х35 мм, поставл. с ком-том монт.частей
	шт.
	1
	
	
	

	23
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018274-ЧХВ
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	23.1
	
	Термостат TF60 (12м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	23.2
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	1
	
	
	

	23.3
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	1
	
	
	

	23.4
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	23.5
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	
	
	

	23.6
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя ДТС224-РТ100.В2.43/2 по воде  двух проводной).Размер монт. коробки:64х68х35 мм, поставл. с ком-том монт.частей
	шт.
	1
	
	
	

	24
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018275-ЧХВ, в сотаве:
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	24.1
	
	Термостат TF60 (12м) (по воздуху)
	шт.
	1
	
	
	

	24.2
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	1
	
	
	

	24.3
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	1
	
	
	

	24.4
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	24.5
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	
	
	

	24.6
	
	Датчик температуры обратного теплоносителя ДТС224-РТ100.В2.43/2 по воде  двух проводной).Размер монт. коробки:64х68х35 мм, поставл. с ком-том монт.частей
	шт.
	1
	
	
	

	25
	
	Комплект автоматики по бланк-заказу КА237804245-ЧХВ, в составе:
	шт.
	1
	130-23-УА2.СО
	
	КП№00000897391 от 02.05.202

	25.1
	
	Датчик-реле перепада давления  PS1500 на приточном вентиляторе 100-1500 Па
	шт.
	2
	
	
	

	25.2
	
	Датчик-реле перепада давления  PS500 на приточном фильтре 30-300 Па
	шт.
	2
	
	
	

	25.3
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха   ДТС125Л-РТ1000.В2.60
	шт.
	1
	
	
	

	25.4
	
	Канальный датчик т-ры воздуха  ДТС405-PT1000.В2.320 (PT1000, IP54,-60…+85°С, Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем
	шт.
	1
	
	
	

	26
	
	Труба гофр. 16 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  
	м.
	5000
	130-23-УА2.СО
	
	

	27
	
	Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  
	м.
	2350
	130-23-УА2.СО
	
	

	28
	
	Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая  
	м.
	6700
	130-23-УА2.СО
	
	

	29
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.16мм 
	шт
	10000
	130-23-УА2.СО
	
	

	30
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 
	шт
	4700
	130-23-УА2.СО
	
	

	31
	
	Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 
	шт
	13400
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия


	
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях цеха №8
	
	
	
	
	Разделки /Присоединения

	1
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS                   сеч. 4х2,5 мм2  
	м.
	895
	130-23-УА2.СО
	
	10/40

	2
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГнг(А)- LS                  сеч. 7х1,5 мм2  
	м.
	20
	130-23-УА2.СО
	
	4/28

	3
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГнг(А)- LS                  сеч. 4х1,5 мм2  
	       м.
	2010
	130-23-УА2.СО
	
	88/352

	4
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS                   сеч. 7х2,5 мм2  
	       м.
	200
	130-23-УА2.СО
	
	32/224

	5
	
	Кабель контрольный с медными жилами

КВВГЭнг(А)- LS                  сеч. 4х2,5 мм2  
	м.
	1930
	130-23-УА2.СО
	
	48/336

	6
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГЭнг(А)- LS                сеч. 7х1,5 мм2  
	м.
	280
	130-23-УА2.СО
	
	58/232

	7
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS                   сеч. 4х1,5 мм2
	м.
	4990
	130-23-УА2.СО
	
	176/704

	8
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS            сеч. 5х4 мм2
	м.
	2080
	130-23-УА2.СО
	
	84/400

	   9
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS                  сеч. 4х4 мм2
	м.
	2405
	130-23-УА2.СО
	
	84/336

	 10
	
	Провод монтажный ПВЗ-1,5, сечением 1х1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.
	м.
	40
	130-23-УА2.СО
	
	

	 11
	
	Провод  монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.  
	м.
	40
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





