8 цех.
Обоснование коэффициентов (необходимо прописать в документации в общих указаниях (ко всем разделам), в каждом ВОР или ПОСе):
1. Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.


217 цех.
Обоснование коэффициентов (необходимо прописать в документации в общих указаниях (ко всем разделам), в каждом ВОР или ПОСе):
1. Работы производятся при наличии в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
-	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
-	стесненные условия для складирования материалов;
-	действующее технологическое оборудование;
-	движение технологического транспорта.

2. Производство работ выполняется в условиях реконструкции и капитального ремонта на территории действующего предприятия.

