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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее оборудование и т. д. отсутствуют
	
	
	
	

	
	
	Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)
	
	

	1
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=65 мм          
 Труба Ц-65х4,0  ГОСТ 3262-75*
	м
	           165,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	2
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб Ду=50 мм            
 Труба Ц-50х3,5  ГОСТ 3262-75*
	м
	           17,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	3
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=40 мм           
 Труба Ц-40х3,5  ГОСТ 3262-75*
	м
	9,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	4
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб Ду=32 мм            
 Труба Ц-32х3,2  ГОСТ 3262-75*
	м
	11,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	5
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=25 мм           
 Труба Ц-25х3,2  ГОСТ 3262-75*
	м
	20,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами


	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	6
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=20 мм           
 Труба Ц-20х2,8  ГОСТ3262-75*
	м
	10,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	7
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб Ду=15 мм            
 Труба Ц-15х2,8  ГОСТ3262-75*
	м
	8,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	8
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовой трубы ∅32х5,4 мм

 Труба РР-R, РN 20  VALTEC
	м
	17,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с фасонными частями и крепежом

	9
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовой трубы ∅25х4,2 мм

 Труба РР-R, РN 20  VALTEC
	м
	15,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с фасонными частями и крепежом

	10
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовой трубы ∅20х3,4 мм

 Труба РР-R, РN 20  VALTEC
	м
	90,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с фасонными частями и крепежом

	11
	
	Задвижка с обрезиненным клином 
серии КR, Ду 65 мм, Ру 16 кгс/см2.
Монтаж задвижки Ду 65 мм
	компл.
	2
	130-23-ВК-СО1
	ООО «Торговый Дом АДЛ» 
В комплекте с фланцами, прокладками, крепежом

	12
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 32 мм VALTEC BASE.
Монтаж крана шарового DN 32 мм 
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО1
	

	13
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 25 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 25 мм
	шт.
	8
	130-23-ВК-СО1
	

	14
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 20 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 20 мм
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО1
	

	15
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 15 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 15 мм
	шт.
	14
	130-23-ВК-СО1
	

	16
	
	Кран шаровый латунный угловой (наружная резьба) DN 15 мм VT.392.N.04.

Монтаж крана шарового углового DN 15 мм
	шт.
	22
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения умывальников

	17
	
	Смеситель для ванны, лейка на гибком шланге.

Монтаж смесителя для ванн1                                   
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО1
	В помещении уборочного инвентаря

	18
	
	Смеситель для душа настенный, лейка на металлической штанге.

Монтаж смесителя                                    
	шт.
	11
	130-23-ВК-СО1
	

	19
	
	Гибкая подводка BР-BР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,5 м
Монтаж гибкой подводки
	шт.
	12
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения бачков унитазов

	20
	
	Гибкая подводка BР-BР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8 м
Монтаж гибкой подводки
	шт.
	23
	130-23-ВК-СО1
	

	21
	
	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой   25х3/4"  VALTEC
Монтаж фитингов
	шт.
	3
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения арматуры к полипропиленовым трубам

	22
	
	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой   20х1/2"  VALTEC
Монтаж фитингов
	шт.
	80
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения арматуры к полипропиленовым трубам

	23
	
	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой   32х1"  VALTEC
Монтаж фитингов
	шт.
	7
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения арматуры к полипропиленовым трубам

	24
	
	Опоры под трубопроводы:
	
	
	
	

	24.1
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
2 1/2" (74-80)   (для трубы ∅65 мм) IKA12065
Монтаж хомута
	шт.
	47
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	24.2
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
2" (59-66)   (для трубы ∅50 мм) IKA12050
Монтаж хомута
	шт.
	5
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	24.3
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
1 1/2"(48-53)   (для трубы ∅40 мм) IKA12040
Монтаж хомута
	шт.
	4
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	24.4
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
1 1/4"(39-46)   (для трубы ∅32 мм) IKA12032
Монтаж хомута
	шт.
	4
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	24.5
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
 1"(32-38)   (для трубы ∅25 мм) IKA12025
Монтаж хомута
	шт.
	22
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	24.6
	
	Шпилька резьбовая  М10-1000 (L=1000  мм)
IRRT 101000
Монтаж шпильки
	шт.
	16
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	24.7
	
	Шпилька резьбовая    М8-1000 (L=1000мм)
IRRT 081000
Монтаж шпильки
	шт.
	12
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	25
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена:   
	
	
	
	

	25.1
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=76 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	166,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	25.2
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=60 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	16,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	25.3
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=48 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	8,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	25.4
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=42 мм
	п.м.
	10,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	25.5
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=35 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	20,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	25.6
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=28 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	10,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	26
	
	Автоматический воздухоотводчик Ду15 мм.
Монтаж воздухоотводчика
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Системы горячего водоснабжения (Т3, Т4)
	
	

	1
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб Ду=50 мм            
 Труба Ц-50х3,5  ГОСТ 3262-75*
	м
	           185,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	2
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=40 мм           
 Труба Ц-40х3,5  ГОСТ 3262-75*
	м
	30,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	3
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=32 мм           
 Труба Ц-32х3,2  ГОСТ 3262-75*
	м
	175,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	4
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=25 мм           
 Труба Ц-25х3,2  ГОСТ 3262-75*
	м
	3,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	5
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=20 мм           
 Труба Ц-20х2,8  ГОСТ 3262-75*
	м
	7,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	6
	
	Прокладка трубопровода из стальных  водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб  Ду=15 мм           
 Труба Ц-15х2,8  ГОСТ 3262-75*
	м
	8,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с оцинкованными фитингами

	7
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовой трубы ∅32х5,4 мм

 Труба РР-R, РN 20  VALTEC
	м
	11,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с фасонными частями и крепежом

	8
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовой трубы ∅25х4,2 мм

 Труба РР-R, РN 20  VALTEC
	м
	7,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с фасонными частями и крепежом

	9
	
	Прокладка трубопровода из полипропиленовой трубы ∅20х3,4 мм

 Труба РР-R, РN 20  VALTEC
	м
	80,0
	130-23-ВК-СО1
	В комплекте с фасонными частями и крепежом

	10
	
	Задвижка с обрезиненным клином 
серии КR, Ду 65 мм, Ру 16 кгс/см2.
Монтаж задвижки Ду 65 мм
	компл.
	2
	130-23-ВК-СО1
	ООО «Торговый Дом АДЛ» 
В комплекте с фланцами, прокладками, крепежом

	11
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 40 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 40 мм 
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО1
	

	12
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 32 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 32 мм
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО1
	

	13
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 25 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 25 мм
	шт.
	5
	130-23-ВК-СО1
	

	14
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 20 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 20 мм
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО1
	

	15
	
	Кран шаровый латунный (наружная резьба) DN 15 мм VALTEC BASE.

Монтаж крана шарового DN 15 мм
	шт.
	14
	130-23-ВК-СО1
	

	16
	
	Кран шаровый латунный угловой (наружная резьба) DN 15 мм VT.392.N.04.

Монтаж крана шарового углового DN 15 мм
	шт.
	22
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения умывальников

	17
	
	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32.

Установка фильтра магнитного муфтового
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО1
	

	18
	
	Балансировочный клапан DN 32 мм 
PN 16 кгс/см2 для горячего водоснабжения марки Alwa-Kombi-4  в комплекте с терморегулирующим приводом VA2400B002 для диапазона температур 2...130°C
V1810Y0032
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО1
	Фирма HONEYWELL

	19
	
	Гибкая подводка BР-BР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8 м  
	шт.
	23
	130-23-ВК-СО1
	

	20
	
	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой   25х3/4"  VALTEC
Монтаж фитинга
	шт.
	2
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения арматуры к полипропиленовым трубам

	21
	
	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой   20х1/2"  VALTEC
	шт.
	40
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения арматуры к полипропиленовым трубам

	22
	
	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой   32х1"  VALTEC
	шт.
	5
	130-23-ВК-СО1
	Для подключения арматуры к полипропиленовым трубам

	23
	
	Осевой сильфонный компенсатор «Энергия-Аква» Ду50 мм с многослойным сильфоном
и декоративно-защитным кожухом (присоединение - резьба) 16.050.32/10.2
Монтаж компенсатора 
	шт.
	8
	130-23-ВК-СО1
	 Компания «Компенсаторы "Протон-Энергия"

	24
	
	Осевой сильфонный компенсатор «Энергия-Аква» Ду32 мм с многослойным сильфоном
и декоративно-защитным кожухом (присоединение - резьба) 16.032.32/10.2
Монтаж компенсатора 
	шт.
	7
	130-23-ВК-СО1
	Компания «Компенсаторы "Протон-Энергия"

	25
	
	Автоматический воздухоотводчик Ду15мм
Монтаж воздухоотводчика
	шт.
	1
	130-23-ВК-СО1
	

	26
	
	Опоры под трубопроводы:
	
	
	
	

	26.1
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
2" (59-66)   (для трубы ∅50 мм) IKA12050

Монтаж хомута
	шт.
	52
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	26.2
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
1 1/2"(48-53)   (для трубы ∅40 мм) IKA12040

Монтаж хомута
	шт.
	12
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	26.3
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
1 1/4"(39-46)   (для трубы ∅32 мм) IKA12032

Монтаж хомута
	шт.
	50
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	26.4
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой
 1"(32-38)   (для трубы ∅25 мм) IKA12025

Монтаж хомута
	шт.
	8
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	26.5
	
	Шпилька резьбовая  М8-1000 (L=1000  мм)
IRRT 081000
Монтаж шпильки
	шт.
	45
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Эгопласт"

	27
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена:   
	
	
	
	

	27.1
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=13 мм, Двнутр.=60 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	185,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	27.2
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=13 мм, Двнутр.=48 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	30,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	27.3
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=42 мм
	п.м.
	175,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	27.4
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=35 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	3,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	27.5
	
	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
b=9 мм, Двнутр.=28 мм
Монтаж изоляции
	п.м.
	8,0
	130-23-ВК-СО1
	Компания "Energoflex"

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Противопожарный водопровод (В2)
	
	

	1
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ∅108х4,0 ГОСТ 10704-91                      
	м
	475,0
	
	

	2
	
	Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ∅57х3,0 ГОСТ 10704-91                      
	м
	125,0
	
	

	3
	
	Задвижка с обрезиненным клином серии КR, Ду 100мм, Ру 16 кгс/см2
Монтаж задвижки
	компл.
	11
	
	В комплекте с фланцами, прокладками, крепежом

	4
	
	Пожарный кран ∅50 мм в шкафу,
в том числе:
	компл.
	33
	
	

	4.1
	
	Шкаф пожарный металлический навесной закрытый красный для  ПК и огнетушителя
ШП-К-О 320 НЗК
	шт.
	33
	
	НПО "Пульс" г. Москва

	4.2
	
	Клапан чугунный угловой 125° с муфтой и контргайкой РПТК  Ру 1,0 МПа, Ду50 мм.

Монтаж клапана
	шт.
	33
	
	НПО "Пульс" г. Москва

	4.3
	
	Головка соединительная напорная цапковая
ГЦ-50 Ру 1,2 МПа  Ду 50 мм ГОСТ 28352-89
Монтаж головки цапковой ГЦ-50
	шт.
	33
	
	НПО "Пульс" г. Москва

	4.4
	
	Ствол пожарный ручной (∅16)   РС-50
ГОСТ 9923-2021
	шт.
	33
	
	НПО "Пульс" г. Москва

	4.5
	
	Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана (в сборе с головками)      
Ру 1,0 МПа     L=20 м    Ду 50 мм
	компл.
	33
	
	НПО "Пульс" г. Москва

	4.6
	
	Огнетушитель углекислотный ОУ-2

вместимость баллона 2, 9 л, масса заряда 
до 2 кг 
	шт.
	66
	
	ООО «Ярпожинвест»

	5
	
	Опоры под трубопроводы:
	
	
	
	

	5.1
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой  

4" (108-116)   (для трубы ∅108х4)  IKA12100.
Монтаж хомута
	шт.
	80
	
	Компания "Эгопласт"

	5.2
	
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой  

2" (59-66)   (для трубы ∅57х3)  IKA12050.
Монтаж хомута
	шт.
	40
	
	Компания "Эгопласт"

	5.3
	
	Шпилька резьбовая  М10-1000 (L=1000мм)
IRRT121000 
	шт.
	40
	
	Компания "Эгопласт"

	5.4
	
	Сталь угловая Б-50х50х5 мм   ГОСТ 8509-93
	м
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





