	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 04-05-01. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. (132-23-ЭС)  на сумму 649 590,72р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	
	

	2 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту
	
	
	

	3 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	
	

	4 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС
	
	
	

	5 
	
	Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ.
	
	
	

	6 
	1
	П.1 – 3 объемы работ не совпадают с ВОР. 
Согласно проекта (лист 3) тип траншеи Т-1; при этом на разрезе 2-2 указана часть узла  А11-2011.35 «пересечение кабельной линии открытым способом с ж/д».   Размеры траншей Т-1 и этого узла не совпадают.   Откорректировать объемы земляных работ либо тип траншеи.
	
	[bookmark: _GoBack]Объемы пересчитаны исходя из двух траншей Т-1
	

	7 
	4
	П.4 - Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза лишнего грунта 25км
	
	
	

	8 
	5
	П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию.
	
	
	

	9 
	6
	П.6 – откорректировать постель 60м для кабеля – длина двух траншей всего 40м.
	
	
	

	10 
	7
	П.7 – откуда 16,7м3 песка? Если по ВОР 2,7м3.    Нет подтверждения текущей  цены песка, КАЦ и письма заказчика, заменить на  ФССЦ-02.3.01.02-0016.
	
	
	

	11 
	8
	П.8 заменить ФЕР34-02-003-01  на ФЕРм08-02-231-05 + добавить трубу д=110мм как материал.
	
	
	

	12 
	9-10
	П.9-10 -  откуда 300м кабеля АСБ??? По проекту всего 40м.
	
	
	

	13 
	10
	П.10 - Нет подтверждения текущей  цены кабеля АСБ 3*120, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-21.1.07.01-0027.
	
	
	

	14 
	11-12
	П.11-12 исключить, не обосновано проектом и ВОР.
	
	
	

	15 
	13
	П. 13 – заменить ФЕРм08-02-166-09  на ФЕРм08-02-167-08 (см.тип муфты).

	
	
	

	16 
	14
	П.14 - Нет подтверждения текущей  цены муфты, КАЦ и письма заказчика.

	
	
	

	17 
	15-16
	П.15-16 исключить. Не обосновано проектом и ВОР.

	
	
	

	18 
	
	В смете не учтен монтаж УКПТ120/28.
	
	
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           



