Замечания Технического заказчика от 30.05.2023 г. к РД «132-23-ПЖ»
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	Ответы на замечания от 30.05.2023

	В представленном альбоме (томе) РД 132-23-ПЖ. Пути железнодорожные. Ж/Д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «Метровагонмаш».

	
	
	
	Рабочую документацию Ж/Д путей выполняют в соответствии с требованиями  ГОСТ 21.702-2013 «Правила выполнения РД железнодорожных путей», ГОСТ 21.101.2020, оба ГОСТа проигнорированы проектировщиком, соответственно по этой причине и допущены все недостатки проектной документации.
	

	
	ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе. 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей документации в штампе «графа», обозначенная цифрой 8 (кол-во. листов), графу заполняют только на 1-м листе
	Принимается
	

	1. 
	Отсутствует ведомость материалов и оборудования.
	Оборудование и материалы, требуемые для строительства объекта приведены в прилагаемой спецификации оборудования, изделий и материалов 
	Замечание не устранено. 
В ответе подмена и смешение одних понятий с другими.
Спецификация - дается на элемент / изделие. Для ПЖ форма спецификации принята по ГОСТ 21.110-2013. 
В спецификации расписывают подробно по отдельным позициям по каждому элементу/конструкции.
Ведомости — это сводный список материалов на группу элементов на весь объект. В ведомости приводят обобщенные расходы всех материалов.

Примечание:
В представленной РД таблица 4.3.1.1, обозванная как «Состав комплекта скрепления» — это по содержанию и есть «Спецификация»
А лист обозванный как СО – по содержанию больше соответствует «Ведомости материалов»
	Замечание принято.
Спецификация исправлена.

	2. 
	Отсутствует конструкция ж/д полотна
	Конструкция ж/д полотна приведена в прилагаемой пояснительной записке
	Замечание не устранено. 
В представленной пояснительной записке приведены «принципы проектирования», характерные профили, то есть руководство для проектировщика, а мы рассматриваем РД на конкретный участок пути, и соответственно должны быть приведены конструкции на конкретных участках пути.
	Замечание принято.
Добавлен раздел 6.2 «Конструкция железнодорожного пути»

	3. 
	Отсутствует состав проекта.
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 132-23-ВПК в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана соответствующая ссылка
	Принимается условно (не по ГОСТу, неудобно пользоваться)
	

	4. 
	Отсутствуют общие указания, а именно: указания по монтажу ж/д пути, полотна и т.д..
	Общие указания, а именно: указания по монтажу ж/д пути, полотна и т.д. приведены в прилагаемой пояснительной записке
	Замечание устранено частично. 
В представленной пояснительной записке приведены «принципы проектирования», которые можно частично использовать и как указания при строительно-монтажных работах
	Замечание принято.
Добавлен раздел 6.3 «Указания по монтажу железнодорожного пути»

	5. 
	Отсутствуют узлы крепления рельс к шпалам.
	Узлы крепления рельс к шпалам приведены в прилагаемой пояснительной записке
	Замечание устранено частично. 
В представленной пояснительной записке приведены «принципы проектирования», то есть руководство для проектировщика, а мы рассматриваем РД на конкретный участок пути. 

Комплект скреплений на листе 11,12 ПЗ можно рассматривать в РД, если пронумеровать позиции, приложить спецификацию из таблицы 4.3.1.1
	Замечание принято.
Добавлен раздел 6.4 «Узлы крепления рельс к шпалам»

	6. 
	Ссылки на сметы в РД недопустимы.
	Ссылки на сметы отсутствуют
	
	

	7. 
	В профиле отсутствуют существующие коммуникации.

	Пересекаемые коммуникации нанесены на продольные профили путей
	
	



