	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
Конструктивные решения. Шифр 132-23-АС2
Объект: «ЖД пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ» расположенные по адресу:  Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
	

	Дата
	01.09.2023

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	АС2

	Проектные решения

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	л.1
	п.5 Не соответствует сечению 1-1 на л.3. За «0» принята отметка верха полотна строения ПБ-1. Необходимо скорректировать.
	
	исправлено
	

	3 
	
	Отсутствуют указания по испытаниям свай и несущей способности.
	СП 24.13330.2011 п 7.3.1
	Исправлено
	

	4 
	л.5
	На разрезе 1-1 отсутствует гидроизоляция подошвы ФМ-1. В указаниях отсутствует применяемая гидроизоляция наружной части фундамента.
	
	Исправлено. Указания добавлены на лист 1
	

	5 
	л.6
	На разрезах отсутствует гидроизоляция подошвы ПБ-1. В указаниях отсутствует применяемая гидроизоляция наружной части ПБ-1.
	
	Исправлено. Указания добавлены на лист 1
	

	6 
	
	Отсутствуют указания по грунтовке/окраске жб конструкций выше отметки грунта.
	ГОСТ 31384-2017
	Исправлено
	

	7 
	л.5
	На сечении 1-1 указана бетонная подготовка. В спецификации отсутствует объем. Необходимо дополнить.
	
	Исправлено
	

	8 
	л.6
	На всех сечениях указана бетонная подготовка. В спецификации отсутствует объем. Необходимо дополнить.
	
	Исправлено
	

	9 
	л.6
	На всех сечениях указан утеплитель под бетонной подготовкой. Не указан в спецификации. Необходимо дополнить с указанием марки и плотности.
	
	Исправлено
	

	10 
	л.л. 5,6
	На чертеже не указаны толщина и свесы за конструкцию экструдированного пенополистирола.
	
	Исправлено
	

	11 
	л. 6
	Объем бетона в спецификации меньше чем по чертежу. Необходимо скорректировать спецификацию.
	
	Пересчитал, все верно на л. 6
	

	12 
	л.4
	Необходимо дополнить чертеж узлом продольного стыка арматуры либо дать указания по применению продольной арматуры сваи без стыков.
	
	Добавил примечание
	

	13 
	ВОР
	п.3, п.15. Отсутствует план котлована или границы откосов на чертежах. Невозможно проверить объемы разработки грунта. Необходимо дополнить проект.
	
	Добавлен план
	

	14 
	ВОР
	п.45 Объем бетона не соответствует чертежу. Необходимо скорректировать.
	
	Исправлено
	

	15 
	ВОР
	п. 51. Объем бетона не соответствует чертежу. Необходимо скорректировать.
	
	Исправлено
	

	16 
	
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	
	

	Оформление и комплектование тома

	18 
	л.1,3
	Отсутствуют ссылки на инженерно-геологический отчет, мест расположения скважин по отношению к фундаментам.  Данные по основанию для фундаментов находятся на л.3 в виде колонки, но без описания ИГЭ. Необходимо дополнить.
	ГОСТ 21.501-2018 п.п. 6.2.1 6.2.2
	Исправлено
	

	19 
	
	
	
	
	

	

Исполнитель:
	

Главный специалист Ярославцев К.О.
тел.: 
 e-mail:   k.yaroslavtsev@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.



	
	



