Вопросы ГП2 к ВОРу
1. Лист3 Демонтаж , почему отсутствуют такие работы как погрузка, вывоз и утилизация демонтируемых материалов?

Ответ: Замечание принято. Объемы работ добавлены в том.

2. ВОР – это ведомость объемов работ, а не список материалов, надо писать работу, без учета нормы расхода, всю надо переделать

Ответ: Замечание принято. Ведомость объемов работ скорректирована. 

3. Асфальтобетон в ВОР указать м3/тн лист2 п.1

Ответ:.Замечание принято. Расход асфальтобетона прописан в м3/тн.

4. ВОР  лист4 п.1 посев трав, желательно поделить част механизировано, часть вручную (в ВОРе всё механизировано, в смете всё вручную)

Ответ: Замечание принято. Механизированный и ручной посев трав скорректирован.

5. ВОР лист1 п.6 перенести в благоустройство лист 4 , так же поделить часть вручную, часть механизировано

Ответ: Замечание принято. ВОР скорректирована. Механизированная и ручная разработка грунта скорректирована.

6.  В КП указано , 2 ком-та крепления в спецификации лист2 ,п.5 указано 1 , где верно? Аналогично лист 2 проекта

КиКГЕОСТРОЙ . Рабочая документация выполнена верно.


7. ВОР лист 1 п. Перемещение – указать расстояние на которое перемещается грунт

Ответ: Замечание принято. ВОР скорректирована

8. ВОР п.4 насыпь уплотняют? Катком например?  Или просто насыпали и всё?

Ответ: Уплотнение проходом катка. Можно добавить в ВОР.

9. Счет № РМ-5082 от 21.08 на лотки, пусть переделают и включать стоимость доставки в стоимость товара, и строчку допишут с учетом стоимости доставки по адресу ….
КиКГЕОСТРОЙ
10. Спецификация лист 1 п.3 указать вес (13,72 кг) 
https://atkbeton.ru/catalog/sistemy_vodootvoda/sistemy_standartpark/sistemy-vodootvoda-drive-s-gidravlicheskim-secheniem-dn300/reshetki-betomax-drive-dn300/13873/ , п.1 указать объем бетона м3 (по моим подсчетам получилось 0,031 м3, информации в интернете не нашла)
Ответ: Спецификация скорректирована.

11. Лист 4 п.2 земляные работы, не понятна формула расчета, доработка берется 10 см по дну , так как колья ковша не могут взять землю чисто, поясните и разделите работы те что под кирпичную конструкция и те что под фундаменты (те что под фундаменты в расценке сидят, а пол кирпичную надо делать и как я понимаю копать вручную)

Ответ:  Объем работ исправлен. В формуле описка

12. Лист 4 п.1  кажется ковш большеват для тех объемов которые по формуле вижу, не хотите заменить на 0,25м3

Ответ: Ковш 0,65 оставляем.

13. Лист 9 проекта на схеме указан демонтаж кирпичного участка, не нашла в Воре такой работы.
	
Ответ: Демонтаж добавлен.

14.  В спецификации щебня 1,9 м3, в ВОРе лист 5 п.5 2,7 м3 , где верно?

Ответ: В воре верно, спецификация скорректирована

15. В спецификации бетон 1,1 м3 это для чего? Для заливки у стаканы  или для фундамента под кирпичную стенку, под кирпичную стенку согласно прим. П.2 лист 10 1,4*0,4*2=1,12 м3 , а где тогда п.5 на том же листе? Не понятно

Ответ:  В спецификации это для фундамента под кирпичную стену. На заделку в стакане п.5 расход бетона указан
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