
Замечания Технического заказчика от 14.06.2023
к Рабочей документации. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Шифр 132-23-АС
В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание

	Комментарий разработчика
	Замечание от 14.06.2023
	Комментарий разработчика

	
	
	
	
	
	

	1
	Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Устранено условно.
Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка
	Устранено
	

	2
	Лист 1, нумерация пунктов в общих данных производится последовательно
	
	Нумерация пунктов дана последовательно в соответствии с выделенными категориями
	Не устранено. 
Требование ГОСТ 21.101-2020 п.4.3.5. Пункты общих указаний должны иметь сквозную нумерацию каждый пункт с новой строки
	[bookmark: _GoBack]Документация скорректирована


	3
	Лист 2, узел 3 – противоречит «Схеме расположения элементов эстакады токосъемника». (Раскосы (п.6) фермы в узле 3 зеркально перевернуты). Привести в соответствие.
	
	Документация скорректирована




	Устранено
	

	4
	Лист 2, ферма Ф-1 (вид сверху) поперечины ошибочно указаны поз.4 По спецификации и разрезу эта деталь должна быть поз.3. Привести в соответствие.
	
	Документация скорректирована
	Устранено
	

	5
	Лист 2, узел А, раскос (п.5) сущ.фермы зеркально перевернут. Привести в соответствие.
	
	Документация скорректирована
	Устранено
	

	6
	Отсутствуют длины сварочных швов. 

	
	Принято. Длины уточнены см. лист 2 узлы 4 ,А.
	Устранено
	



