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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Монтаж устройств пожарной сигнализации
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Монтаж шкафа пожарной сигнализации (ВхШхГ 650х500х220) на стену внутри здания
	шт.
	1
	130-23-АПС.С
	
	

	2. 
	
	Установка аккумуляторной батареи 17 Ахч в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.С
	
	

	3. 
	
	Установка пульта контроля и управления (прибора) в шкаф
	шт.
	1
	130-23-АПС.С
	
	

	4. 
	
	Установка контроллера двухпроводной линии связи (прибора) в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.С
	
	

	5. 
	
	Установка блока сигнально-пускового (прибора) в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.С
	
	

	6. 
	
	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного (прибора) за подвесным потолком
	шт.
	121
	130-23-АПС.С
	
	

	7. 
	
	Установка извещателя пожарного дымового линейного на стену
	шт.
	20
	130-23-АПС.С
	
	

	8. 
	
	Установка извещателя пожарного ручного на стену
	шт.
	14
	130-23-АПС.С
	
	

	9. 
	
	Установка блока разветвительно-изолирующего на стену
	шт.
	4
	130-23-АПС.С
	
	

	10. 
	
	Установка преобразователя интерфейса (прибора) в шкаф
	шт.
	3
	130-23-АПС.С
	
	

	11. 
	
	Установка полки 19' перфорированной консольной 1U в шкаф
	шт.
	1
	130-23-АПС.С
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	12. 
	
	Установка устройства коммутационного (прибора) в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.С
	
	

	13. 
	
	Установка оповещателя охранно-пожарного светового (табло)
	шт.
	13
	130-23-АПС.С
	
	

	14. 
	
	Установка оповещателя охранно-пожарного звукового на стену
	шт.
	18
	130-23-АПС.С
	
	

	15. 
	
	Затяжка кабеля для системы противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 в металлорукав d18
	м
	415
	130-23-АПС.С
	
	

	16. 
	
	Прокладка металлорукава d18 по стене внутри здания
	м
	415
	130-23-АПС.С
	
	

	17. 
	
	Прокладка проволочного лотка для кабеля, (оцинкованная сталь, 50х100 мм)
	м
	320
	130-23-АПС.С
	
	

	18. 
	
	Прокладка кабельного короба 110х50 мм с фронтальной крышкой
	м
	320
	130-23-АПС.С
	
	

	19. 
	
	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 в металлорукаве d18 по стене внутри здания
	м
	415
	130-23-АПС.С
	
	

	20. 
	
	Прокладка кабеля  КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 в проволочном лотке (оцинкованная сталь, 50х100 мм)
	м
	1280
	130-23-АПС.С
	
	

	21. 
	
	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 в кабельном коробе
	м
	1020
	130-23-АПС.С
	
	

	22. 
	
	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 с креплением скобами
	м
	10
	130-23-АПС.С
	
	

	
	
	Оборудование
	
	
	
	
	

	23. 
	
	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN-рейки ШПС-24 исп.12 АБ1217С
	шт.
	 1
	130-23-АПС.С
	
	

	24. 
	
	Аккумуляторная батарея серии "Болид"АБ1217С
	шт.
	 2
	130-23-АПС.С
	
	

	25. 
	
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	шт.
	 1
	130-23-АПС.С
	
	

	26. 
	
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	 1
	130-23-АПС.С
	
	

	27. 
	
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01
	шт.
	 1
	130-23-АПС.С
	
	

	28. 
	
	Извещатель пожарный ручной ИП 535-26 "Север"
	шт.
	 14
	130-23-АПС.С
	
	

	29. 
	
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт.
	 4
	130-23-АПС.С
	
	

	30. 
	
	Резистор С2-33Н-0,25Вт-4,7кОм+-5%
	шт.
	 2 
	130-23-АПС.С
	
	

	31. 
	
	Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно TCF-142-S-ST
	шт.
	 2 
	130-23-АПС.С
	
	

	32. 
	
	Преобразователи волоконно-оптический RS-FX-SM40
	шт.
	 1 
	130-23-АПС.С
	
	

	33. 
	
	Полка 19' перфорированная консольная 1U
	шт.
	 1 
	130-23-АПС.С
	
	

	34. 
	
	Устройство коммутационное 
	шт.
	2 
	130-23-АПС.С
	
	

	35. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход"
	шт.
	 5 
	130-23-АПС.С
	
	

	36. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Направление движения"
	шт.
	8 
	130-23-АПС.С
	
	

	37. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-12-3М2
	шт.
	 18 
	130-23-АПС.С
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	

	38. 
	
	Кабель для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5
	м.
	2715
	130-23-АПС.С
	
	

	39. 
	
	Кабель для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5
	м.
	10
	130-23-АПС.С
	
	

	40. 
	
	Кабельный короб 110х50 мм с фронтальной крышкой In-liner Front 01050 ДКС
	м.
	320
	130-23-АПС.С
	
	

	41. 
	
	Проволочный лоток для кабеля, оцинкованная сталь, 50х100 мм FC5010 ДКС
	м.
	320
	130-23-АПС.С
	
	

	42. 
	
	Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-ЦПнг-18
	м.
	415
	130-23-АПС.С
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*-кабель прокладывается как в проектируемом кабельном коробе, так и в существующем, в одном коробе прокладывается по несколько кабелей
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