

	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	1. 
	Полы сборочного цеха
	
	
	
	

	2. 
	Очищение поверхности пола
	м2
	
	
	3511

	3. 
	Грунтовка праймером Технониколь 01
	м2
	 
	 
	3511

	4. 
	Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой
	м2
	 
	 
	3511

	5. 
	Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 80 мм
	м3 
	 
	 
	284

	6. 
	Арматура ø8 А500
	кг
	 
	 
	14600

	7. 
	Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor или Master Top
	м2
	 
	 
	3511

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	Полы сварочного цеха
	
	
	
	

	10. 
	Очищение поверхности пола
	м2
	
	
	4667

	11. 
	Грунтовка праймером Технониколь 01
	м2
	 
	 
	4667

	12. 
	Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой
	м2
	 
	 
	4667

	13. 
	Устройство монолитного железобетонного пола из жаропрочного силикатноого бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 80 мм
	м3 
	 
	 
	374

	14. 
	Арматура ø8 А500
	кг
	 
	 
	19400

	15. 
	Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor или Master Top
	м2
	 
	 
	4667

	16. 
	
	
	
	
	

	17. 
	Демонтаж бетонного пола толщиной 400 мм
	м2
	
	
	1700

	18. 
	Забивка свай 200х200 длиной 3 м под домкраты
	шт.
	
	
	180

	19. 
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм
	м3 
	 
	 
	14

	20. 
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона кл. В25, W4, F50 под домкраты
	м3 
	 
	 
	40

	21. 
	Арматура А500
	кг
	 
	 
	19400

	22. 
	
	
	
	
	


	№
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	Ед. измер.
	

	23. 
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 50 мм вокруг ж/д путей 
	м3 
	 
	 
	78

	24. 
	Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 200 мм
	м3 
	 
	 
	312


	25. 
	Арматура ø8 А500
	кг
	 
	 
	14600

	26. 
	
	
	
	
	

	27. 
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм
	м3 
	 
	 
	18

	28. 
	Устройство монолитных железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50
	м3 
	 
	 
	35

	29. 
	Арматура А500
	кг
	 
	 
	3400

	30. 
	Очищение поверхности
	м2
	
	
	280

	31. 
	Грунтовка праймером Технониколь 01
	м2
	 
	 
	280

	32. 
	Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой
	м2
	 
	 
	280

	33. 
	Монтаж стальных крышек каналов:
	кг
	
	
	

	34. 
	Чечевица 6 мм
	кг
	 
	 
	7500

	35. 
	Полоса 60х6
	кг
	 
	 
	3400

	36. 
	Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм
	кг
	 
	 
	10900

	37. 
	
	
	 
	 
	

	38. 
	Ремонт кровли
	
	
	
	

	39. 
	Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
	шт.
	
	
	7

	40. 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	 
	 
	21

	41. 
	Цементный раствор М150 
	м3
	 
	 
	0,05

	42. 
	Обжимной хомут
	шт.
	
	
	14

	43. 
	Юбка из металла
	шт.
	
	
	7

	44. 
	Герметик
	шт.
	
	
	2

	45. 
	
	
	
	
	

	46. 
	Ремонт примыкания кровли к фонарю
	п.м.
	
	
	20

	47. 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	 
	 
	40

	48. 
	Прижимная рейка 
	п.м.
	 
	 
	200

	49. 
	
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	
	

	51. 
	Ремонт кровли 
	м2.
	
	
	4

	52. 
	Техноэласт ЭПП
	м2
	 
	 
	8

	53. 
	
	
	
	
	

	54. 
	Отделка сборочного цеха
	
	
	
	

	55. 
	Отделка стен в составе:
	м2
	
	
	1740

	56. 
	- зачистка поверхности
	
	
	
	

	57. 
	- грунтовка
	
	
	
	

	58. 
	- шпаклевка цементная
	
	
	
	

	59. 
	- грунтовка
	
	
	
	

	60. 
	- вододисперсная краска в 2 слоя
	
	
	
	

	61. 
	
	
	
	
	

	62. 
	Отделка колонн в состав по типу стен
	м2
	
	
	1440

	63. 
	
	
	
	
	

	64. 
	Отделка ферм в состав по типу стен
	м2
	
	
	2580

	65. 
	
	
	
	
	

	66. 
	Отделка плит покрытия в состав по типу стен
	м2
	
	
	5380

	67. 
	
	
	
	
	

	68. 
	
	
	
	
	

	69. 
	
	
	
	
	

	70. 
	
	
	
	
	

	71. 
	
	
	
	
	

	72. 
	
	
	
	
	

	73. 
	
	
	
	
	

	74. 
	
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	
	

	78. 
	
	
	
	
	

	79. 
	
	
	
	
	

	80. 
	
	
	
	
	

	81. 
	Отделка сборочного цеха
	
	
	
	

	82. 
	Отделка стен в составе (в т.ч. фонарь)::
	м2
	
	
	2580

	83. 
	- зачистка поверхности
	
	
	
	

	84. 
	- грунтовка
	
	
	
	

	85. 
	- шпаклевка цементная
	
	
	
	

	86. 
	- грунтовка
	
	
	
	

	87. 
	- вододисперсная краска в 2 слоя
	
	
	
	

	88. 
	
	
	
	
	

	89. 
	Отделка колонн в состав по типу стен
	м2
	
	
	580

	90. 
	
	
	
	
	

	91. 
	Отделка ферм в состав по типу стен
	м2
	
	
	2580

	92. 
	
	
	
	
	

	93. 
	Отделка плит покрытия в состав по типу стен
	м2
	
	
	5380

	94. 
	
	
	
	
	

	95. 
	
	
	
	
	

	96. 
	
	
	
	
	

	97. 
	
	
	
	
	

	98. 
	
	
	
	
	

	99. 
	
	
	
	
	

	100. 
	
	
	
	
	

	101. 
	
	
	
	
	

	102. 
	
	
	
	
	

	103. 
	
	
	
	
	

	104. 
	
	
	
	
	

	105. 
	
	
	
	
	

	106. 
	
	
	
	
	


 


