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	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
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	Спецификация оборудования и материалов
	

	
	
	
	
	
	

	Н.контроль
	
	
	
	
	



	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-
изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Согласовано
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	









	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	П1
	Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка наружная металлическая 800х800
	АРН
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	55
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,3
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14
	
	

	
	ф1120
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	12,3
	
	

	
	ф1250
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14,3
	
	

	
	800х800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,7
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	82,6
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П2
	Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка наружная металлическая 800х800
	АРН
	
	Арктика
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	55
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,3
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14
	
	

	
	ф1120
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	12,3
	
	

	
	ф1250
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	14,3
	
	

	
	800х800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,7
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	82,6
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П3
	Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка однорядная регулируемая 200х200
	АМР
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф160
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф160
	толщиной 0,5мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	16,8
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	33,1
	
	

	
	ф560
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	6,4
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	6,5
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	23,9
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,7
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	44
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	41,7
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П4
	Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	10
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	38,6
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	11,1
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	36,1
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	12,5
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	29,9
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	47,6
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П5
	Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	10
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	38,4
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	24,9
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,2
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	29,8
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	45
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П6
	Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В
	
	
	ВЕЗА
	шт.
	1
	
	Или аналог

	
	Решетка однорядная регулируемая 150х150
	АМР
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	Или аналог

	
	Диффузор вихревой ф500
	ДКВ
	
	Арктика
	шт.
	12
	
	Или аналог

	
	Дроссель-клапан круглый ф125
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф125
	толщиной 0,5мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,7
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	33
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	13,1
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	33,1
	
	

	
	ф1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	43,1
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	38,7
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В1
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	28,3
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,4
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,3
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,2
	
	

	
	ф1120
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	0,5
	
	

	
	1200х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	34,9
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	8
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	28,3
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,4
	
	

	
	ф710
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	20,3
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	8,2
	
	

	
	ф1120
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	0,5
	
	

	
	1200х800
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	34,9
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	8
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В3
	Решетка однорядная нерегулируемая 200х200
	АМН
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф160
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф630
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ф160
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	27,2
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	34,9
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,6
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,5
	
	

	
	ф1250
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,1
	
	

	
	1300х1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	52,3
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	10
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В4
	Решетка однорядная нерегулируемая 150х150
	АМН
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф125
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Дроссель-клапан круглый ф630
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ф125
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	21,6
	
	

	
	ф630
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	34,9
	
	

	
	ф800
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,6
	
	

	
	ф900
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	15,5
	
	

	
	ф1250
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,1
	
	

	
	1300х1000
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	51,4
	
	

	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	
	
	
	м2
	10
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П7В5
	Решетка наружная металлическая 1000х500
	АРН
	
	Арктика
	шт.
	2
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	800х500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	10
	
	

	
	1000х500
	толщиной 1,0мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	1,5
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	6,9
	
	

	
	Фольгированная теплоизоляция из минеральной ваты, толщиной 30мм
	
	
	
	м2
	9,6
	
	

	
	Сетка металлическая, ячейкой 10х10мм
	
	
	
	м2
	3
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фильтрационные установки
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева 
	MDV-10L-D20-WP
	
	СовПлим
	шт.
	12
	
	

	
	Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе
	SIF-2000/LI
	
	СовПлим
	шт.
	12
	
	

	
	Блок фильтра предварительной очистки MDV
	BPF-MDV-1
	
	СовПлим
	шт.
	12
	
	

	
	Решетка напорная
	BG-1300
	
	СовПлим
	шт.
	168
	
	

	
	Решетка вытяжная
	SG-1300
	
	СовПлим
	шт.
	168
	
	

	
	Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг)
	
	
	СовПлим
	шт.
	28
	
	

	
	Соединительный патрубок 0 град. ф500
	DC-MDV-0-500
	
	СовПлим
	шт.
	24
	
	

	
	Соединительный патрубок 90 град. ф500
	DC-MDV-90-500
	
	СовПлим
	шт.
	24
	
	

	
	Шумоглушитель ф500 L=900мм
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	
	Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф500
	толщиной 0,7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	п.м.
	330
	
	

	
	Фасонные изделия из оц. стали
	
	
	
	м2
	45,5
	
	

	
	Расходный материал для креплений и монтажа
	
	
	
	компл.
	1
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