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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Оборудование
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Установка шкафа настенного 19”, 15U, 600х775х600 мм без оборудования, 37 кг 
	к-т
	5
	130-23-СКС.СО, п. 1.1
	
	1 шкаф давальческий (учесть только МР)

	2. 
	
	Установка шкафа напольного 19”, 42U, 600х2055х800 мм без оборудования, 117 кг
	к-т
	1
	130-23-СКС.СО, п. 1.2
	
	Давальческий (учесть только МР)

	3. 
	
	Монтаж в шкафу панели с щеточным кабель-ным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, 0,2 кг
	шт.
	2
	130-23-СКС.СО, п. 1.3
	
	

	4. 
	
	Установка в шкафу полки/ящика для доку-ментов с замком, 2U, 483х88х460 мм, 8 кг
	шт.
	1
	130-23-СКС.СО, п. 1.4
	
	

	5. 
	
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16
	к-т
	6
	130-23-СКС.СО, пп. 1.5-1.7, 3.1
	
	

	6. 
	
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 32
	к-т
	1
	130-23-СКС.СО, пп. 1.5-1.7, 3.1
	
	

	7. 
	
	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 64
	к-т
	1
	130-23-СКС.СО, пп. 1.5-1.7, 3.1
	
	Давальческий

	8. 
	
	Установка в шкафу патч-панели 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e
	шт.
	14
	130-23-СКС.СО, п. 1.8
	
	10 шт. давальческие

	9. 
	
	Установка в шкафу коммутатора 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+
	шт.
	4
	130-23-СКС.СО, п. 1.9
	
	Давальческие

	10. 
	
	Установка в шкафу ИБП 2200 ВА, 43 кг
	шт.
	1
	130-23-СКС.СО, п. 1.10
	
	Давальческий

	11. 
	
	Установка в шкафу ИБП до 1000 ВА, до 15 кг
	шт.
	1
	130-23-СКС.СО, пп. 1.11, 1.12
	
	1 шт. давальческий




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	12. 
	
	Монтаж вертикального кабельного органайзера для шкафов 42U, с крышками и кронштейнами 89х1866 мм, 6,2 кг
	к-т
	2
	130-23-СКС.СО, п. 1.13
	
	Давальческие

	13. 
	
	Монтаж в шкафу горизонтального кабельного органайзера 1U, 53 мм
	шт.
	27
	130-23-СКС.СО, п. 1.14
	
	16 шт. давальческие

	14. 
	
	Установка в шкаф блока розеток горизонтального  8 розеток
	шт.
	6
	130-23-СКС.СО, п. 1.15
	
	2 шт. давальческие

	15. 
	
	Монтаж в шкафу DIN-рейки перфорированной
	м
	4
	130-23-СКС.СО, п. 2.32
	
	

	16. 
	
	Установка в шкаф на DIN-рейке клемм с аксессуарами
	шт.
	42
	130-23-СКС.СО,
 пп. 2.34-2.37
	
	

	17. 
	
	Установка в шкаф на DIN-рейке автоматического выключателя 2 пол. до 16 А
	шт.
	6
	130-23-СКС.СО,
 пп. 1.16, 1.17
	
	

	18. 
	
	Монтаж розетки неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	206
	130-23-СКС.СО,
 пп. 1.18-1.21
	
	

	19. 
	
	Установка в шкаф на DIN-рейку розетки силовой
	шт.
	6
	130-23-СКС.СО, п. 1.22
	
	

	20. 
	
	Установка точки доступа (радиомодуля) на потолке, 0,45 кг: крепление монтажного основания дюбель, винт 4 шт. М3х20
	шт.
	5
	130-23-СКС.СО, п. 1.23
	
	Давальческие

	21. 
	
	Монтаж пластикового кабельного короба 110х50 мм, с крышкой
	м
	80
	130-23-СКС.СО,
пп. 2.4-2.15
	
	

	22. 
	
	Монтаж консоли для установки перфорированного лотка, до 0,9 кг
	шт.
	700
	130-23-СКС.СО,
пп. 2.26-2.29
	
	На стене/потолке

	23. 
	
	Монтаж перфорированного листового лотка шириной 100, 150 мм
	т
	1452,17
	130-23-СКС.СО,
пп. 2.17-2.26, 2.31
	
	895,78 кг –лотки;
543,47 кг-крышки;

6,92 кг-углы;
6 кг-перегородки

	
	
	Кабели, трубы для прокладки кабелей
	
	
	
	
	

	24. 
	
	Защитная гофрированная труба 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой
	м
	150
	130-23-СКС.СО,
пп. 4.1, 4.2
	
	По стене/потолку с помощью закрепленных на дюбеле держателей

	25. 
	
	Кабель витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е
	м
	11848
	130-23-СКС.СО, п. 3.2
	
	206 отрезков/3296 концов

150 м в трубе ПЛЛ,

2620* без защитной трубы в кабельном коробе,
9078 м без защитной трубы в перфорированном лотке

	26. 
	
	Оптический кабель огнестойкий,16 волокон
	м
	1660
	130-23-СКС.СО, п. 3.1
	
	6 отрезков
без защитной трубы в перфорированном лотке

	27. 
	
	Провод монтажный ПуВнг(А)-LS 1х2,5
	м
	20
	130-23-СКС.СО,
пп. 3.3, 3.4
	
	20 отрезков/40 концов
В шкафу

	28. 
	
	Провод монтажный ПуГВнг(А)-LS 1х2,5
	м
	15
	130-23-СКС.СО, п. 3.5
	
	15 отрезков/30 концов

В шкафу

	29. 
	
	Патч-корд
	м
	564
	130-23-СКС.СО,
пп. 2.1-2.4
	
	549 м в шкафу в кабельных органайзерах,
15 м по стене в трубе ПЛЛ

	30. 
	
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, до 14 контактов в разъеме 
	шт.
	500
	130-23-СКС.СО, п. 2.33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*-кабель прокладывается как в проектируемом кабельном коробе, так и в существующем, в одном коробе прокладывается по несколько кабелей
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