


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Установка кабин 
	
	
	
	

	1
	
	Кабина №1 
	
	
	
	

	1.1
	
	Модульный офис 4МД-6, ООО «Торговый дом «ВЗВТ», в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке
	шт
	1
	
	

	1.2
	
	Установка блок-модуля МД-6 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 6000х2435х2635, 2200 кг
	шт
	4
	
	

	1.3
	
	Устройство узловых соединений шпильками
	шт
	30
	
	

	1.4
	
	Монтаж  металлоконструкций площадки и лестницы внешней одномаршевой
	т
	0,75
	
	

	1.5
	
	Устройство герметизирующей ленты
	п.м
	50
	
	

	1.6
	
	Устройство герметика
	м2
	3
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	2
	
	Кабина №2
	
	
	
	

	2.1
	
	Модульный офис 2МД-5, ООО «Торговый дом «ВЗВТ» в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке
	шт
	1
	
	

	2.2
	
	Установка блок-модуля МД-5 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 4885х2435х2635, 1900 кг
	шт
	2
	
	

	2.3
	
	Устройство узловых соединений шпильками
	шт
	10
	
	

	2.4
	
	Монтаж  металлоконструкций площадки и лестницы внешней одномаршевой
	т
	0,75
	
	

	2.5
	
	Устройство герметизирующей ленты
	п.м
	25
	
	

	2.6
	
	Устройство герметика
	м2
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Установка автомата 
газирования воды
	
	
	
	

	3.1
	
	Установка и подключение автомата газированной воды «М-150СБ», вес 120 кг, габаритные размеры 800х600х1700 мм 
	шт
	2
	
	

	3.2
	
	Автомат газированной воды серии «Евро» модель «М-150СБ» 
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Установка ворот и дверей
	
	
	
	

	4.1
	
	Установка внутренней металлической противопожарной двери однопольной  для проема 1000х2100(h)
	шт.,
м2
	3
6
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	4.2
	
	Внутренняя металлическая противопожарная дверь однопольная  для проема 1000х2100(h)
	шт.
	3
	
	

	4.3
	
	Установка подъемных ворот наружных утепленных металлических с калиткой для проема 4000х4500(h)
	шт.,

м2
	2

36
	
	

	4.4
	
	Подъемные ворота наружние утепленные металлические с калиткой для проема 4000х4500(h)
	шт.
	2
	
	

	4.5
	
	Установка подъемных ворот наружных утепленных металлических для проема 4500х5500(h)
	шт.,

м2
	6

148,5
	
	

	4.6
	
	Подъемные ворота наружние утепленные металлические для проема 4500х5500(h)
	шт.
	6
	
	

	4.7
	
	Установка раздвижных ворот металлических для проема 8000х5000(h)
	шт.,

м2
	1

40
	
	

	4.8
	
	Раздвижные ворота металлические для проема 8000х5000(h)
	шт.
	1
	
	





