Ведомость объемов работ на сооружение земляного полотна
по объекту: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»
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Таблица 1

	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1 Насыпь:
а) Дренирующий грунт (песок)
	
м3
	
1249
	

	2 Выемка:     
а) Техногенный грунт
	
м3

	5511
	

	3 Планировочные работы:
а) Планировка основной площадки насыпи
б) Планировка откосов насыпи
в) Планировка выемки
	м2
м2
м2
	
944
421
6524

	

	4 Лотки железобетонные водоотводные
а)  Лотки междупутные марки МПЛ 0.5, размером 1500*700*600 мм
б)  Крышки лотков размером 750*700*50 мм
в)  Лотки междушпальные марки МШЛ 0.5, размером 1500*392*600 мм
г)  Крышки лотков размером 750*392*50 мм
	

шт.
шт.

шт.
шт.
	

851
1702

6
12
	



