
Замечания Технического заказчика от 28.07.23 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера». 
Шифр 132-23-ЭМ

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	1
	На существующем трансбордере используются 2 вида токосъемника (стальной пруток и шинопровод). Продление шинопровода в данном проекте отсутствует.
	Подача электроэнергии на продлеваемый токопровод осуществляется от существующего шинопровода. Вновь монтируемый токосъемник выполняется стальным кругом горячекатанным, что реализовано в РД. Дополнительные оборудование и монтаж не требуются



