
Замечания Технического заказчика 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера»
Шифр 132-23-КС

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	1
	Отсутствует проектирование хомуты.
	Хомуты применяемые в данном проекте являются готовыми изделиями и поставляются в сборе целиком по спецификации. 

	2
	Отсутствуют координаты вновь устраиваемых опор
	[bookmark: _GoBack]Координаты добавлены

	3
	На плане отсутствует геоподоснова
	Замечание принято, добавлена подоснова

	4
	Отсутствует проектное решение по монтажу опор и контактной сети
	Монтаж опор контактной сети выполняются по типовому проекту ШИФР 0202 «Условия закрепления фундаментов и опор контактной сети для обычных грунтовых условий»(ОАО ЦНИИС)2010

	5
	В спецификации указана только 1 опора
	В спецификации указана 1железобетонная опора контактной сети и 3 металлические стойки (опоры) контактной сети.  см. пункт 11 спецификации. Всего 4 шт. 

	6
	Включить узел крепления опоры ССА 100.6-3.1 на фундамент ТСА-4.5-100
	На фундаментах ТСА для крепления опор имеются закладные детали в виде шпильки с резьбой под гайку. На ж.б. стойке выполнены закладные детали с отверстиями для крепления на гайки к шпилькам фундамента.  Крепление опоры ССА аналогично МШК.  КС.МК -14.013.



