
Ведомость объемов работ
«Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенных по адресу
Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Демонтаж рельсов
	т
	4,82
	
	3,89+0,93

	2
	 
	Демонтаж деревянных шпал
	т
	4
	
	2,80+1,2

	3
	 
	Демонтаж железобетонных шпал
	т
	9,38
	
	5,46+3,92

	4
	 
	Демонтаж деревянных брусьев
	т
	1,5
	
	

	5
	 
	Демонтаж стрелочного перевода
	т
	8,85
	
	СП9

	6
	 
	Выемка загрязненного щебеночного балласта
	м3
	57,37

	
	 29,98+20,80+6,59

	 
	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Устройство щебеночного балласта с уплотнением вибротрамбовками
	м3
	27,48
	
	14,12+10,36+3

	8
	 
	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, тип скрепления КБ-65
	м
	46,42
	
	37,5+8,92

	9
	 
	Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 с комплектом полимерных брусьев и креплений
	компл
	1
	
	СП9

	10
	 
	Установка флюгарки
	шт
	1
	
	

	11
	 
	Балластировка и выправка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный
	м3
	33,82
	
	15,35+14,23+4,24

	12
	 
	Рихтовка пути и стрелочных переводов
	м
	68,84
	
	37,5+22,42+8,92



