Акт приемки участка пути после строительно-монтажных работ

	г. Коломна
	12.06.2026 г.



Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Подрядчиком, в период с 03.06.2026 г. по 12.06.2026 г. выполнены работы по монтажу участка железнодорожного пути №14 от стрелочного перевода СП №14 до ИСЦ с устройством кривого участка радиусом R = 125 м. Работы выполнены после демонтажа ранее существующего пути. Смонтированный путь установлен в проектное положение, произведены выправка и рихтовка пути. Замечаний по выполненным монтажным работам не имеется.
Характеристики пути: тип шпал: железобетонные Ш-1, тип рельсов: Р65, колея: 1520мм, вид балластной призмы: щебень гранитный.
Согласно приложенной схеме, смонтированный участок пути имеет кривую с параметрами: R = 125 м, У = 28°16′2″, К = 61,67 м
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