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	№
	Наименование вида работ
	Ед.

Изм.
	Код
	Количество

	
	
	
	Вида работ
	Ед. измер.
	

	1. 
	Монтаж подпорной стенки
	
	
	
	

	2. 
	Арматура Ø10А500С
	п.м

т
	
	
	2971,2

1,833

	3. 
	Арматура Ø10А240
	п.м

т
	 
	 
	1026,9

0,633

	4. 
	Арматура Ø8А240
	п.м

т
	
	
	44,3

0,018

	5. 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм
	м3
	
	
	7,3

	6. 
	Устройство подпорной стенки из бетона кл. В25, W8, F100
	м3
	
	
	25,7

	7. 
	Устройство гидроизоляции подпорной стенки - обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке
	м2
	 
	 
	170,0

	8. 
	Монтаж ограждения
	
	 
	 
	

	9. 
	Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77»
	шт.

т
	
	
	27

17,01

	10. 
	Устройство панелей ограждения 

ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77»
	шт.

т
	 
	 
	26

36,92

	11. 
	Устройство кирпичной кладки из кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50
	м3
	 
	 
	1,7

	12. 
	Устройство монолитных фундаментов из бетона

кл. В20, W6, F75
	м3
	 
	 
	2,5

	13. 
	Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40мм толщиной 200мм
	м3
	 
	 
	6,4

	14. 
	Земляные работы
	
	 
	 
	

	15. 
	Разработка грунта механизированным способом
	м3
	
	
	247,1

	16. 
	Доработка грунта вручную
	м3
	
	
	4,9

	17. 
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением 
	м3
	
	
	148,8

	18. 
	Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением
	м3
	
	
	49,6

	19. 
	Вывоз и утилизация грунта 
	м3
	
	
	53,6




 


