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	180 м ).

№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 6-15-16-17

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АВВГнг-LS-1
сеч. 4х50мм2 
	м
	560
	
	4 конца, по 450 по стене с креплением скобами,30 м по потолочным фермам с креплением скобами , 

80 м по сущ. эстакаде
m=560х1,431 =801,36

	2
	
	Монтаж муфты концевой 

4ПКТп-1-25/50(Б)
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Крепление кабеля скобами СМД-П 38-40
	шт.
	480
	
	

	2
	
	Монтаж пены двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	1
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