ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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Эта модификация предназначена для работы в стесненных условиях. 
Оснащена одним моющим пистолетом.
Пропускная способность - до 10 единиц транспорта в час.
Выпускается с насосами напряжением только 220В.
В комплект "Мойдодыр-К-2"(М), входят:
 - очистная установка, 
 - песколовка, 
 - погружной насос, 
 - моечный насос, 
 - один пистолет, 
 - ТЭНа для обогрева резервуара чистой воды
 - технологическая схема организации моечной площадки из дорожных плит.
	

Производительность машин/час
	10

	Масса установки, кг
	345

	Объем воды в установке, м3
	1.7

	Количество моечных пистолетов, шт.
	1

	Установленная мощность, кВт
	2.85

	Напряжение, В
	220

	Масса песколовки, кг
	140

	Габаритные размеры установки, мм
	1860x850x1800

	Габаритные размеры песколовки, мм
	1300x700x620
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