Утверждаю: ____________________________________


Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС4)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	
	
	Демонтаж фермы Ф-1
	
	
	
	

	1 
	
	Демонтаж фермы Ф-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	[bookmark: _GoBack]кг
	3 249,59
	131-23-АС4-КМ-01
	Демонтаж уголка стального 63х7 -13,6м/ 88,94кг
Демонтаж уголка стального 90х8 -20,68м/ 226,03кг
Демонтаж уголка стального 100х10 -10,4м /157,04кг
Демонтаж уголка стального 125х10 -44,6м/ 851,86кг
Демонтаж уголка стального 160х16 -34,38м/ 1324,32кг
Демонтаж швеллера 14 -14,16м /174,17кг
Демонтаж швеллера 16 -13,92м /197,66кг
Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 -4,64м /11,65
Демонтаж пластины t=8мм- 3,47м2 /217,92кг

	2 
	
	Резка металлоконструкций фермы Ф-1
	м
	2,08
	131-23-АС4-КМ-01
	Резка уголка стального 160х16 -4шт./ 1,28м
Резка уголка стального 100х10 -4шт./ 0,8м

	
	
	Демонтаж фермы Ф-2
	
	
	
	

	3 
	
	Демонтаж фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	3 422,28
	131-23-АС4-КМ-03
	Демонтаж уголка стального 63х7 -13,6м/ 88,94кг
Демонтаж уголка стального 90х8 -20,68м/ 226,03кг
Демонтаж уголка стального 100х10 -12,4м/ 187,24кг
Демонтаж уголка стального 125х10 -48,3м/ 922,53кг
Демонтаж уголка стального 160х16 -36м/ 1386,72кг
Демонтаж швеллера 14 -14,16м/ 174,17кг
Демонтаж швеллера 16 -13,92м/ 197,66кг
Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 -4,64м/ 11,65кг
Демонтаж пластины t=8мм -3,62м2/ 227,34кг

	4 
	
	Резка металлоконструкций фермы Ф-2
	м
	2,08
	131-23-АС4-КМ-03
	Резка уголка стального 160х16 -4шт./ 1,28м
Резка уголка стального 100х10 -4шт./ 0,8м

	
	
	Демонтаж фермы Ф-3
	
	
	
	

	5 
	
	Демонтаж фермы Ф-3 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	3 191,43
	131-23-АС4-КМ-05
	Демонтаж уголка стального 63х7 -13,6м/ 88,94кг
Демонтаж уголка стального 90х8 -20,68м/ 226,03кг
Демонтаж уголка стального 100х10 -12,4м/ 187,24кг
Демонтаж уголка стального 125х10 -37,2м/ 710,52кг
Демонтаж уголка стального 160х16 -36м/ 1386,72кг
Демонтаж швеллера 14 -14,16м/ 174,17кг
Демонтаж швеллера 16 -13,92м/ 197,66кг
Демонтаж гнутого швеллера 30х60х3 -4,64м/ 11,65кг
Демонтаж пластины t=8мм -3,32м2/ 208,5кг

	6 
	
	Резка металлоконструкций фермы Ф-3
	м
	2,08
	131-23-АС4-КМ-05
	Резка уголка стального 160х16 -4шт./ 1,28м
Резка уголка стального 100х10 -4шт./ 0,8м

	
	
	Демонтаж опор ОП-1
	
	
	
	

	7 
	
	Демонтаж опор ОП-1
	кг
	6 671,48
	131-23-АС4-КМ-07
	Демонтаж уголка ст. 75х8 L=9,56м -3шт./ 258,69кг
Демонтаж уголка ст. 90х6 L=14,14м -2шт./ 345,02кг
Демонтаж уголка ст.100х10L=2,39м -3шт./ 108,27кг
Демонтаж уголка ст. 125х10 L=7,8м -3шт./ 446,94кг
Демонтаж уголка ст.125х10 L=55,04м-2шт./ 2102,53кг
Демонтаж уголка ст. 160х16 L=1,1м -3шт./ 127,12кг
Демонтаж гнутого швеллера 30х60 L=2,39м -3шт./18кг
Демонтаж швеллера 12 L=1,05м -3шт./ 32,76кг
Демонтаж швеллера 16 L=5,98м -3шт./ 254,75кг
Демонтаж швеллера 20 L=9,92м -2шт./ 365,06кг
Демонтаж швеллера 40У L=1,1м -3шт./ 159,39кг
Демонтаж балки 27ДБ1 L=11,44м -3шт./ 1094,81кг
Демонтаж пластины t=8мм S=1,09м2 -3шт./ 205,36кг
Демонтаж пластины t=8мм S=2,48м2 -2шт./ 311,49кг
Демонтаж пластины t=10мм S=2,1м2 -3шт./ 494,55кг
Демонтаж пластины t=12мм S=0,21м2 -3шт./ 59,35кг
Демонтаж пластины t=20мм S=0,47м2 -3шт./ 221,37кг
Демонтаж напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -66,05кг

	
	
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	
	
	Монтаж фермы Ф-1
	
	
	
	

	8 
	
	Изготовление и установка опоры О-1-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	шт.
кг
	1
707,33
	131-23-АС4-КМ-02
	Балка 25Б1 L=5,545м -2шт./ 284,5кг
Полоса 25х400 L=0,5м -2шт./ 78,5кг
Полоса 25х500 L=0,5м -2шт. /98,12кг
Полоса 10х250 L=0,308м -3шт./ 18,09кг
Полоса 10х200 L=0,308м -2шт./ 9,66кг
Полоса 10х308 L=0,6м -2шт./28,96кг
Полоса 10х308 L=0,35м -1шт./ 8,45кг
Полоса 10х111 L=0,308м -3шт./6,24кг
Полоса 10х126 L=0,275м -8шт./ 16,4кг
Полоса 10х198 L=0,25м -4шт./12,44кг
Уголок стальной 90х6 L=2,195м -4шт./73,12кг
Уголок стальной 90х6 L=2,635м -3шт./65,85кг
Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -7кг

	9 
	
	Изготовление и монтаж фермы Ф-1 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	1 647,24
	131-23-АС4-КМ-02
	Уголок стальной 125х10 L=11,2м -2шт./ 427,82кг
Полоса 20х100 L=0,235м -4шт./ 14,76кг
Уголок стальной 63х6 L=1,74м -2шт./19,88кг
Уголок стальной 63х6 L=2,34м -2шт./26,74кг
Уголок стальной 125х10 L=3,005м -4шт./ 229,56кг
Уголок стальной 125х10 L=6,2м -2шт./236,82кг
Полоса 10х125 L=0,4м -12шт./47,04кг
Полоса 10х125 L=0,6м -8шт./47,12кг
Уголок стальной 90х6 L=3,54м -2шт./58,98кг
Уголок стальной 90х6 L=3,465м -4шт./115,44кг
Уголок стальной 100х8 L=3,005м -4шт./ 147,2кг
Швеллер 16П L=1,74м -4шт./ 98,88кг
Швеллер 16П L=2,16м -2шт./ 61,38кг
Швеллер 16П L=2,38м -2шт./ 67,64кг
Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -47,98кг

	10 
	
	Монтаж метизов
	кг
	0,6
	131-23-АС4-КМ-02
	Гайка М24 -4шт./0,48кг
Шайба М24 -4шт./0,12кг

	11 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	522,54
	131-23-АС4-КМ-02
	Швеллер 16П L=4,8м -2шт./ 136,32кг
Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м -1шт./ 283,54кг
Лист стальной t=30мм S=0,42м2 -1шт./98,91кг
Лист стальной t=10мм S=0,02м2 -2шт./3,77кг

	
	
	Монтаж фермы Ф-2
	
	
	
	

	12 
	
	Изготовление и установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	шт.
кг
	2
1467,56
	131-23-АС4-КМ-04
	Балка 25Б1 L=5,545м -4шт./ 569кг
Полоса 25х400 L=0,5м -4шт./157кг
Полоса 25х500 L=0,5м -4шт./ 196,24кг
Полоса 10х250 L=0,308м -6шт./ 36,18кг
Полоса 10х200 L=0,308м -4шт./ 19,32кг
Полоса 10х308 L=0,6м -4шт./ 57,92кг
Полоса 10х308 L=0,35м -2шт./ 16,9кг
Полоса 10х111 L=0,308м -6шт./12,48кг
Полоса 10х126 L=0,275м -8шт./ 16,4кг
Полоса 10х198 L=0,25м -8шт./ 24,88кг
Полоса 10х200 L=0,4м -4шт./ 21,2кг
Полоса 10х200 L=0,425м -4шт./ 24,32кг
Полоса 10х200 L=0,41м -4шт./ 23,24кг
Уголок стальной 90х6 L=2,195м -8шт./146,24
Уголок стальной 90х6 L=2,635м -6шт./ 131,7кг
Св-2 L=4,532м -2шт./ 119,18кг
Св-3 L=3,847м -4шт./ 165,2кг
Св-4 L=2,661м -4шт/ 120,96кг
Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -14,54кг

	13 
	
	Изготовление и монтаж фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	4381,36
	131-23-АС4-КМ-04
	Уголок стальной 125х10 L=8,08м -4шт./ 617,28кг
Уголок стальной 125х10 L=10,76м -4шт./ 822,04
Полоса 20х220 L=0,220м -16шт./ 121,6кг
Полоса 20х100 L=0,235м -4шт./ 14,76кг
Полоса 8х80 L=0,2м -32шт./ 16кг
Уголок стальной 63х6 L=1,74м -10шт./ 99,4кг
Уголок стальной 63х6 L=2,34м -10шт./ 133,7кг
Уголок стальной 125х10 L=5,68м -4шт./ 433,92кг
Уголок стальной 125х10 L=2,92м -8шт./ 446,08кг
Полоса 10х125 L=0,4м -36шт./ 141,12кг
Полоса 10х125 L=0,6м -16шт./ 94,24кг
Уголок стальной 90х6 L=3,39м -14шт./ 395,36кг
Уголок стальной 90х6 L=3,281м -4шт./ 109,32кг
Уголок стальной 100х8 L=2,835м -8шт./ 277,76кг
Уголок стальной 100х8 L=2,92м -4шт./ 143кг
Швеллер 16П L=1,74м -8шт./ 197,76кг
Швеллер 16П L=2,16м -4шт./ 122,76кг
Швеллер 16П L=2,38м -2шт./ 67,64кг
Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -127,62кг

	14 
	
	Монтаж метизов
	кг
	4,9
	131-23-АС4-КМ-04
	Гайка М24 -4шт./ 0,48кг
Шайба М24 -4шт./ 0,12кг
Гайка М20 -12шт./ 0,85кг
Шайба М20 -12шт./ 0,2кг
Болт 1.2 М24 -12шт./ 3,25кг

	15 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций связей фермы Ф-2 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	405,34
	131-23-АС4-КМ-04
	Связь -2 - 119,18кг: 
Тр.пр. 100х60х4 L=4,312м -2шт./ 79,54кг
Полоса 10х140 L=0,23м -4шт./ 10,12кг
Полоса 10х209 L=0,512м -2шт./ 14,72кг
Полоса 10х138 L=0,394м -2шт./ 9,9кг
Полоса 10х139 L=0,12м -8шт./2,64кг
Полоса 10х140 L=0,1м -4шт./1,08кг
Масса напл. металла 1% -2шт./ 1,88кг
Связь -3 – 165,2кг: 
Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м -4шт./134,16кг
Полоса 10х140 L=0,231м -4шт./10,16кг
Полоса 10х150 L=0,22м -4шт./10,36кг
Полоса 10х35 L=0,12м -8шт./2,64кг
Полоса 10х45 L=0,14м -8шт./3,92кг
Полоса 10х35 L=0,101м -4шт./1,08кг
Полоса 10х45 L=0,09м -4шт./ 1,24кг
Масса напл. металла 1% -4шт./ 1,64кг
Связь -4 – 120,96кг: 
Тр.пр. 100х60х4 L=3,636м -4шт./ 90,4кг
Полоса 10х140 L=0,230м -4шт./ 10,12кг
Полоса 10х150 L=0,22м -4шт./ 10,36кг
Полоса 10х35 L=0,12м -8шт./ 2,64кг
Полоса 10х45 L=0,14м -8шт./ 3,92кг
Полоса 10х35 L=0,10м -4шт./ 1,08кг
Полоса 10х45 L=0,09м -4шт./ 1,24кг
Масса напл. металла 1% -4шт./ 1,2кг

	
	
	Монтаж фермы Ф-3
	
	
	
	

	16 
	
	Изготовление и монтаж фермы Ф-3 1 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	2380,49
	131-23-АС4-КМ-06
	Уголок стальной 125х10 L=7,48м -4шт./ 571,44кг
Полоса 20х220 L=0,220м -8шт./ 60,8кг
Полоса 20х100 L=0,235м -4шт./ 14,76кг
Полоса 8х80 L=0,2м -16шт./ 8кг
Уголок стальной 63х6 L=1,74м -6шт./ 59,64кг
Уголок стальной 63х6 L=2,34м -6шт./ 80,22кг
Уголок стальной 125х10 L=2,752м -4шт./ 210,24кг
Уголок стальной 125х10 L=5,28м -4шт./403,36кг
Полоса 10х125 L=0,4м-24шт./ 94,08кг
Полоса 10х125 L=0,6м-8шт./47,12кг
Уголок стальной 90х6 L=3,246м- 8шт./ 216,24кг
Уголок стальной 90х6 L=3,107м -2шт./ 51,76кг
Уголок стальной 100х8 L=2,67м -4шт./ 130,8кг
Уголок стальной 100х8 L=2,752м -4шт./ 134,8кг
Швеллер 16П L=1,74м -4шт./ 98,88кг
Швеллер 16П L=2,16м-2шт./ 61,38кг
Швеллер 16П L=2,38м -2шт./ 67,64кг
Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления 3% -69,33кг

	17 
	
	Монтаж метизов
	кг
	2,04
	131-23-АС4-КМ-06
	Гайка М24 -4шт./ 0,48кг
Шайба М24 -4шт./ 0,12кг
Гайка М20 -4шт./ 0,28кг
Шайба М20 -4шт./ 0,07кг
Болт 1.2 М24 -4шт./ 1,09кг

	18 
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-3 с использованием двух автокранов и автолюльки на высоте 6,3метра
	кг
	522,55
	131-23-АС4-КМ-06
	Швеллер 16П L=4,8м -2шт./ 136,32кг
Труба квадратная 250х250х8 L=4,8м -1шт./283,54кг
Лист стальной t=30мм S=0,42м2 -1шт./ 98,91кг
Лист стальной t=10мм S=0,02м2 -2шт./ 3,77кг

	
	
	Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
	
	
	
	

	19 
	
	Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками
	м2
	125,8
	131-23-АС4-КМ-08
	507,55м2 – 381,75м2

	20 
	
	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	

	21 
	
	Огрунтовка грунтовкой ГФ021 в один слой (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	381,75м2 новых конструкций + 125,8м2 существующих конструкций

	22 
	
	Окраска в два слоя (ферм и опор, включая существующие)
	м2
	507,55
	131-23-АС4-КМ-08
	

	23 
	
	Бетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом)
	м3
	0,39
	131-23-АС4-КМ-09
	6 опор
Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6

	24 
	
	Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой
	м2
	1,29
	131-23-АС4-КМ-10
	Технониколь №01

	25 
	
	Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя
	м2
	1,29
	131-23-АС4-КМ-10
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

