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	Поз.
	Наименование и техническая

характеристика
	Тип, марка,

обозначение

документа,

опросного листа
	Код

продукции
	Поставщик
	Ед.

изме-
рения
	Кол.
	Масса

1 ед.,

кг
	Примечание

	1
	Рельсы старогодние
	НТ тип Р-50
длина 12,5 м

	
	
	шт.
	6
	
	

	2
	Рельсы новые и старогодние
	НТ тип Р-65

длина 12,5 м
новые без болтовых отверстий
	
	
	шт.
	304
	
	В том числе могут быть использованы старогодние рельсы длиной 32 м – 2 шт., длиной  12,5 м – 36 шт. общей длиной 514 м.

	3
	Нaклaдки старогодние 1P-50 (по 2 шт. с комплектом крепления)
	ГOCT 33184-2014
	
	
	комп-

лект
	7
	
	

	4
	Haклaдки новые и старогодние 1P-65 (по 2 шт. с комплектом крепления)
	ГOCT 33184-2014
	
	
	комп-

лект
	310
	
	В том числе старогодние накладки в количестве - 16 шт.

	5
	Деревянные шпалы 
	II тип
	
	
	шт.
	2289
	
	

	6
	Железобетонные шпалы
	Ш-3 для ЖБР
	
	
	шт.
	1274
	
	

	7
	Скрепления
	КД50
	
	
	комп-

лект
	118
	
	

	8
	Скрепления
	КД65
	
	
	комп-

лект
	4460
	
	

	9
	Скрепления
	ЖБР-65
	
	
	комп-

лект
	2546
	
	

	10
	Контррельсовый уголок (с комплектом крепления)
	СП850

длина 9 м
МСЗ.8318.00.000-03
	
	
	комп-

лект
	2
	
	

	11
	Контррельсовый уголок (с комплектом крепления)
	СП850

длина 9 м
МСЗ.8318.00.000-04
	
	
	комп-

лект
	1
	
	

	12
	Контррельсовый уголок (с комплектом крепления)
	СП850

длина 9 м
МСЗ.8318.00.000-05
	
	
	комп-

лект
	1
	
	

	13
	Подкладки с упорами 
	МП372.01.000
	
	
	шт.
	31
	
	

	14
	Подкладки 
	МП372.00.001
	
	
	шт.
	89
	
	

	15
	Глухое пересечение (угол 45°) с комплектом деревянных брусьев и креплений
	типа Р65, 

Пр. 534.06-2007.00.000-01
	
	
	комп-

лект
	1
	
	

	16
	Стрелочный перевод с комплектом ж.б. брусьев и креплений
	типа Р65 марка 1/9 правый

Пр. 2769.00.000
	
	
	комп-

лект
	2
	
	

	17
	Стрелочный перевод с комплектом ж.б. брусьев и креплений
	типа Р65 марка 1/9 левый

Пр. 2769.00.000-01
	
	
	комп-

лект
	1
	
	

	18
	Стрелочный перевод с комплектом деревянных брусьев и креплений новый и старогодний
	типа Р65 марка 1/9 правый

Пр. 2766.00.000
	
	
	комп-

лект
	2
	
	В том числе старогодний стрелочный перевод в количестве - 1 шт.

	19
	Стрелочный перевод с комплектом деревянных брусьев и креплений
	типа Р65 марка 1/9 левый

Пр. 2766.00.000-01
	
	
	комп-

лект
	1
	
	

	20
	Стрелочный перевод с комплектом деревянных брусьев и креплений
	типа Р65 марка 1/7 левый, проект ЛПТП.665121.103М
	
	
	комп-

лект
	3
	
	

	21
	Тупиковые упоры новые и старогодний 
	ТУ 5264-001-83875090-2016
	
	
	комп-

лект
	4
	
	В том числе старогодний тупиковый упор в количестве - 1 шт.

	22
	Изделие соединительное МС 1
	
	
	
	
	
	
	2.419-4.93.1-36 (МС1), 2.419-4.93.1-27 (Узел 36)

	22.1
	Уголок 75 х 50 х 5 мм
	
	
	
	м
	936
	
	

	23
	Изделие соединительное МС 2
	
	
	
	
	
	
	2.419-4.93.1-37 (МС2), 2.419-4.93.1-27 (Узел 36)

	23.1
	Уголок 75 х 50 х 5 мм, длиной 150 мм
	
	
	
	шт.
	380
	
	Крепится к рельсу через 2.5 м

	23.2
	Болт М14 х 45.5.8
	
	
	
	шт.
	380
	
	

	23.3
	Гайка М 14
	
	
	
	шт.
	380
	
	

	23.4
	Шайба пружинная 14
	
	
	
	шт.
	380
	
	




L

	

	
	
	
	
	
	
	131-23-ПЖ.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.

	1
	-
	Зам.
	179-23
	
	27.06.23
	

	Изм.
	Кол. уч


	Лист
	№ док
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Дмитриев
	
	30.05
	Железнодорожные пути
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	Р
	1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования, 
изделий и материалов
	ООО НПП «ОВИСТ»

	Н. контр.
	Лемехов И.
	
	30.05
	
	

	ГИП
	Зайчиков
	
	30.05
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