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Исх №	131-10 от 27.10.2023г.						

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

Копия 
Руководителю проектов 
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагину И.Н.
Об обследовании несущих конструкций цеха №8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!
05.10.2023 года письмом № 14470-МВМ в адрес ООО «КиКГЕОСТРОЙ» были направлены объемы работ на исключение по объекту «Цех №8, расположенный по адресу МО г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4. Капитальный ремонт», а также дополнительные объемы проектных работ, в части устройства смотровой ямы и кран-балки г.п.15тонн, что ведет к необходимости разработки Рабочей документации по вышеуказанному титулу.
	Направляем Вам коммерческое предложение на выполнение работ по проведению обследования технического состояния строительных конструкций здания корпуса №8, с целью определения возможности установки мостового крана г/п 15 т. в осях Б-В/1-33.
 Работы по обследованию будут выполнены в следующем объеме:
1) Измерение габаритов фундаментов несущих колонн и оценка их состояния в вскрытых шурфах – 12 фундаментов, включая вскрытие и восстановление полов с армированием, вывоз строительного мусора с утилизацией (93,6м2/40м3);
2) Отбор и анализ проб грунта из-под подошвы фундаментов с целью определения их физикомеханических характеристик – 12 проб; земляные работы по выборке грунта, обратная засыпка с уплотнением 12* 12м3
3) Вскрытие защитного слоя бетона колонн в подкрановой и надкрановой частях с целью определения их армирования – 12 колонн; вырезка образцов из элементов конструкций, восстановление
4) Измерение прочности бетона колонн методом отрыва со скалыванием – 12 колонн;
5) Измерение прочности бетона колонн ультразвуковым методом – 18 колонн;
6) Отбор пробы металла из стальной подкрановой балки для определения физикомеханических характеристик стали – 1 проба; 
7) Вскрытие конструкции кровли (для дальнейшего сбора нагрузок на элементы каркаса) – 3 вскрытия +восстановление;
8) Выполнение поверочного расчета фундаментов, колонн и металлических подкрановых балок в осях Б-В/28-33;
9) Составление заключения по результатам обследования с выводами о возможности установки крана г/п 15 тн в осях Б-В/1-33 с использованием вновь запроектированных металлических подкрановых балок. 
 
Стоимость работ по обследованию, вскрытию и восстановлению конструкций составит –3 250 000 руб. с НДС.
Сроки выполнения работ – 45 календарных дней;
 
Примечание:
 Вскрытие ж/б подкрановых балок оси Б не входит в объем работ, т.к. согласно отчету “Заключение о возможности установки новых кранов (Q=10тн) в двух пролетах цеха №8 на территории АО “МЕТРОВАГОНМАШ”, №3-1/15-03/10, выполненному ООО “Строительно-производственное управление” в 2022 г. несущая способность ж/б подкрановых балок не обеспечена.


Для ускорения начала работ по обследованию, просим Вас направить в наш адрес Гарантийное письмо о заключении Дополнительного соглашения к договору 2023/МВМ-1 от 24.03.2023 на вышеуказанные объемы работ по обследованию несущих конструкций цеха №8.
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С уважением,

Руководитель проекта 						Липатов В.Е.
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