


	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	2
	
	Бурение скважин под фундаменты диаметром 1м., глубиной до 5м.
	шт
	5
	
	

	3
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	4
	
	Демонтаж контактного провода МФ-100
	км
	0,64
	
	

	5
	
	Демонтаж несущего троса М-120
	км
	0,32
	
	

	6
	
	Демонтаж опор КС
	шт
	4
	
	

	7
	
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	

	8
	
	Разбивка осей опор
	шт
	5
	
	

	9
	
	Гидроизоляция фундаментов
	м2
	58.9
	
	(2.28x4.5+0.67x0.4x4+0.67x0.67)x5=58.9

	10
	
	Установка фундаментов ТСА-4,5-150
	шт
	1
	
	

	11
	
	Установка фундаментов ТСА-4,5-120
	шт
	4
	
	

	12
	
	Установка опор МШП1-12-150
	шт
	1
	
	

	13
	
	Установка опор МШП1-10-100
	шт
	4
	
	

	14
	 
	Установка изоляции
	компл.
	5
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15
	
	Установка знаков (нумерация, опасное напряжение)
	шт
	10
	
	5+5

	16
	
	Установка консолей
	шт
	5
	
	ЦД-VII-1шт, ЦНР-1-4шт

	17
	
	Установка фиксаторов
	шт
	5
	
	ФПЖ-1-1шт, ФП-1-4шт

	18
	 
	Установка хомутов крепления тяги и пяты консоли
	шт
	10
	
	5+5

	19
	 
	Вынос контактной подвески из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение проводов в местах установки и разборки опор контактной сети
	км
	0,35
	
	

	20
	 
	Раскатка несущего троса «поверху» М-120
	км
	0,32
	
	

	21
	 
	Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ при раскатке несущего троса
	км
	0,32
	
	

	22
	 
	Раскатка двойного контактного провода МФ-100
	км
	0,32
	
	(материал 0,32х2=0,64км)

	23
	 
	Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ пpи раскатке контактного провода
	км
	0,32
	
	

	24
	 
	Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей
	км
	0,32
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	25
	 
	Установка изоляторов подвесных полимерных птицезащитных ПСПКр 10-3/0,6-П ГП
	шт
	5
	
	

	26
	 
	Установка изоляторов фиксаторных полимерных птицезащитных ФСПКр 120-3/0,6-П
	шт
	5
	
	

	27
	
	Анкеровка несущего троса жесткая
	шт
	1
	
	

	28
	
	Анкеровка контактного провода полукомпенсированная
	шт
	1
	
	

	29
	
	Установка грузов
	шт
	10
	
	

	30
	
	Установка изоляторов натяжных стержневых НСПК 120-3/0,8-Д
	шт
	4
	
	

	31
	
	Установка узла крепления УКС 04911
	шт
	5
	
	

	32
	
	Монтаж УКЗУ-2
	шт
	5
	
	

	33
	
	Монтаж ГРПЗ
	шт
	5
	
	

	34
	 
	Врезка изоляторов ИТО-3
	шт.
	10
	
	





