	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Устройство ограждения вдоль обкат. путей»
 на сумму  22 944 831,17  руб.
	

	Дата
	21.03.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	Исключить повышающий договорной коэффициент, к доп.работам он не имеет отношения
	
	
	

	2 
	
	Затраты на временные здания и сооружения применить п.4  прил.1 к приказу 332/пр. 2,8 с применением к=0,8 (п.25 №332/пр)
	ВОР
	
	

	3 
	
	К нормам на производство работ в зимнее время применить К=0,8 п.20 №325/пр
	
	
	

	4 
	
	ВОР не по образцу АО ТМХ (отсутствует графа формулы расчета) добавить
	
	
	

	5 
	
	В ВОРе не верно указан тоннаж демонтируемых конструкций 667,8*1,8+278,25*2,5=1898,29 тн. Почему вывозим и утилизируем только кирпичный бой, куда девается мусор от демонтажа фундамента?
	
	
	

	6 
	6
	Не верно применена расценка, разделить на погрузку (100 м3) и в отвал (для обратной засыпки)
	
	
	

	7 
	
	ВОР обосновать почему объём засыпанного грунта больше чем вынутого (расшифровать формулами объем , что засыпаем , что разрабатываем, что, где и для чего). Откуда берется грунт для засыпки 274,9 м3?
	П.3.1.2.5 инструкции АО ТМХ
	
	

	8 
	
	ВОР п.10 в указанном альбоме ПО-2 при весе 1420кг имеет высоту 3 м. перепроверить
	
	
	

	9 
	14
	Не верно указан объем фундамента , согласно альбома он равен 0,253м3 на 1 тш =41,745 м3 Исправить в ВОР
	[image: ]
	
	

	10 
	16
	Марка бетона и объем не подтверждены ВОРом, внести в ВОР
	
	
	

	11 
	17
	Очистка щетками ВОР не обоснована, для чего чистить щетками новые фундаменты? Исключить
	
	
	

	12 
	
	ВОР п.12 исключить фразу «и монолитных»
	
	
	

	13 
	18
	Не корректно применена расценка, применить согласно ТЧ, мастика холодного применения
	ТЧ п.1.8.22
	
	

	14 
	20
	Указать применительно и указать используемый материал
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	19 794 931,33

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
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