Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	т.1-т.2; т.7-т.8
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	68,96
	
	(26,68+6,02+1,78)*2=68,96м

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных (t=18см)
	м³
	17,24
	31-23-ЭС2-11
	т.1 -т.2; т.8: (S) 95,78м2 х (h) 0,18м 

	3
	
	Разборка покрытий щебеночных (t=30см)
	м³
	28,73
	31-23-ЭС2-11
	т.1 -т.2; т.8: (S) 95,78м2 х (h) 0,3м  

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	4
	
	Устройство оснований щебеночных (95,78м2, t=20см)
	м³
	19,16
	
	

	5
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (95,78м2, t=18см)
	м³
	17,24
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	6
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	130,11
	31-23-ЭС2-11
	т.1 -т.2; т.8: (S) 95,78м2 х (h) 1,32м х 0.98 =123.9м3 
т.7: (S) 6.03м2 х (h) 1,05м х 0.98 =6.2м3

	7
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	2,66
	31-23-ЭС2-11
	т.1 -т.2; т.8: (S) 95,78м2 х (h) 1,32м х 0.02 =2,53м3 
т.7: (S) 6.03м2 х (h) 1,05м х 0.02 =0,13м3

	8
	
	Устройство песчаного основания 
	м³
	10,18
	31-23-ЭС2-12
	(S) 101,81м2 х (h) 0,1м  

	9
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	36,17
	31-23-ЭС2-14
	т.1 -т.2; т.7-т.8: (S) 32,26м2 х (h) 0,31м =10м3 
т.19 -т.20; т.36-т.38: (S) 69,55м2 х (h) 0,42м -3,04м3 (Vтруб) =26,17м3 

	10
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	86,92
	31-23-ЭС2-15
	т.1 -т.2; т.8: (S) 26,23м2 х (h) 1,02м =26,75м3
 т.19 -т.20; т.36-т.38: (S) 69,55м2 х (h) 0,80м =55,64м3
т.7: (S) 6.03м2 х (h) 0,75м =4,52м3

	11
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	86,92
	
	

	12
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	101,81
	
	

	13
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	132,77/ 252,26
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(130,11м3 + 2,66м3) * 1,9 = 132,77 м3/ 252,26т

	14
	
	Погрузка мусора строительного в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	45,97 / 91,94
	
	Строительный мусор (γ=2 т/м3 )
(17,24м3 + 28,73м3) * 2 = 45,97м3/ 91,94т

	15
	
	Отвозка лишнего грунта и строительного мусора  на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	178,74 / 344,2
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	16
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм
	м
	320,16
	31-23-ЭС2-13
	

	17
	
	Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной
	шт.
	12
	
	

	18
	
	Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм
	шт.
	16
	31-23-ЭС2-13
	

	19
	
	Установка крышки 800х2000х100мм
	шт.
	2
	31-23-ЭС2-13
	

	20
	
	Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе
	м
	181,03
	31-23-ЭС2-13
	т.1-т.9: 29,85м
т.2-т.10: 30,07м
т.3-т.11: 30,11м
т.4-т.12: 30,34м
т.5-т.13: 30,10м
т.6-т.14: 30,10м

	21
	
	Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе
	м
	61,34
	31-23-ЭС2-13
	т.7-т.15: 31,78м
т.8-т.16: 29,56м

	22
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	204,52
	31-23-ЭС2-14
	(3,03+1,85) * 2 +(3,05+26,68+2,73) * 6

	23
	
	Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120
	шт.
	16
	31-23-ЭС2-13
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	24
	
	Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением 
	испытания
	72
	
	

	25
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением после переключения
	испытания
	72
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
