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_________________________________ 
_________________________________ 
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Генеральный план.ГП1
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Вертикальная планировка
	

	1
	
	Срезка грунта бульдозером 
	м³
	1109,0
	
	

	2
	
	Перемещение грунта в отвал бульдозером на 50м 
	м³
	1109,0
	
	

	3
	
	Погрузка лишнего грунта из отвала в
автосамосвалы экскаватором, ёмкость
ковша 0,65 м
	м³/т
	1109,0/1752,22
	
	1109*1,58=1752,22

	4
	
	Транспортировка и утилизация лишнего
грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т на 30 км
	м³
	1109,00
	
	

	5
	
	Планировка территории бульдозером Т-75
	м³
	2637,0
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель подрядчика: ________________________________________________

Представитель технического заказчика: ________________________________________________
