Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Контактная сеть

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Трансбордер. Контактная сеть
	

	1
	
	Монтаж вертикального уголка 75х5 L=1000мм
	шт.
	22
	
	

	2
	
	Монтаж изолятора СА-3/6 на уголок
	шт.
	88
	
	

	3
	
	Присоединение уголка 75х5 L=50мм к изолятору на болтовых соединениях
	шт.
	88
	
	Гайка М10-176шт., шайба М10- 176шт, шайба пружинная – 176шт.

	4
	
	Изготовление прута из арматуры A1 d14 длиной по 52м*4шт. с последующей установкой на металлоконструкции опор контактной сети
	м
	152
	
	

	5
	
	Изготовление козырька из:
	
	
	
	

	6
	
	      - Лист стальной 400х3
	м
	38,7
	
	

	7
	
	      - Уголок 75х75х400
	шт.
	22
	
	

	8
	
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 
	м2
	36,91
	
	в 2 слоя вручную

	9
	
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 
	м2
	36,91
	
	в 2 слоя вручную


[bookmark: _GoBack]Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
